"Перечень материалов, реагентов и малогабаритных очистных устройств, разрешенных Государственным комитетом санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения"
(утв. Госкомсанэпиднадзором РФ 23.10.1992 N 01-19/32-11)
(с изм. от 25.12.1998)	
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 04.09.2018

Источник публикации
Документ опубликован не был
Примечание к документу

Название документа
"Перечень материалов, реагентов и малогабаритных очистных устройств, разрешенных Государственным комитетом санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения"
(утв. Госкомсанэпиднадзором РФ 23.10.1992 N 01-19/32-11)
(с изм. от 25.12.1998)

Утверждаю
Заместитель Председателя
Государственного комитета
санитарно - эпидемиологического
надзора,
Заместитель
Главного государственного
санитарного врача
Российской Федерации
А.А.МОНИСОВ
23 октября 1992 г. N 01-19/32-11

ПЕРЕЧЕНЬ
МАТЕРИАЛОВ, РЕАГЕНТОВ И МАЛОГАБАРИТНЫХ ОЧИСТНЫХ
УСТРОЙСТВ, РАЗРЕШЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОМИТЕТОМ
САНИТАРНО - ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ПРАКТИКЕ ХОЗЯЙСТВЕННО -
ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Список изменяющих документов
(с изм., внесенными Дополнением N 1,
утв. Главным государственным санитарным врачом РФ
25.12.1998 N ДК-285-111)	

Главным государственным санитарным врачом РФ 25.12.1998 N ДК-285-111 утвержден в качестве дополнения N 1 к данному документу Перечень материалов, реагентов и малогабаритных устройств, разрешенных для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении.	
"Перечень материалов, реагентов и малогабаритных очистных устройств, разрешенных Госкомитетом санитарно - эпидемиологического надзора Российской Федерации для применения в практике хозяйственно - питьевого водоснабжения" подготовлен Управлением госсанэпиднадзора Госкомсанэпиднадзора России (Кудрявцева Б.М. и Роговец А.И.).
С изданием настоящего Перечня считать утратившим силу "Перечень материалов и реагентов, разрешенных Главным санитарно - эпидемиологическим управлением Минздрава СССР для применения в практике хозяйственно - питьевого водоснабжения" N 3235-85, а также Дополнения к нему - "Перечни материалов и реагентов, разрешенных Главным санитарно - профилактическим управлением Минздрава СССР" N 5058-89 и N 5197-90.

Введение

Использование полимерных и других новых материалов в хозяйственно - питьевом водоснабжении является одной из гигиенических проблем ввиду возможного неблагоприятного влияния на качество контактирующей с ними воды за счет выделения исходных мономеров, различных добавок и продуктов деструкции этих материалов. Применяемые в процессе водоподготовки (очистки и обеззараживания) реагенты также нуждаются в гигиенической оценке в части возможности соблюдения установленных предельно допустимых концентраций на остаточное содержание используемых реагентов в обработанной воде, подаваемой населению.
Основное требование, которое предъявляется к указанным материалам и реагентам, заключается в том, чтобы они обеспечивали сохранение качества воды в соответствии с гигиеническими требованиями ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая".
Для положительной гигиенической оценки новых материалов необходимо руководствоваться следующими основными критериями:
- предлагаемые материалы не должны ухудшать органолептические свойства воды;
- в процессе эксплуатации изделия не должны выделять в воду химические вещества; в случае миграции химических веществ их содержание не должно превышать допустимые уровни или предельно допустимые концентрации, установленные по санитарно - токсикологическому или органолептическому признаку, утвержденные в установленном порядке;
- исследуемые материалы не должны оказывать влияние на развитие микрофлоры в воде или снижать эффективность ее обеззараживания, а также оказывать негативное влияние на качество воды под действием применяемых обеззараживающих агентов.
Новые материалы, реагенты и малогабаритные очистные устройства, предлагаемые для применения в практике хозяйственно - питьевого водоснабжения, допускаются к использованию только на основании результатов соответствующих гигиенических исследований и положительного заключения органов государственного санитарно - эпидемиологического надзора (Закон Российской Федерации "О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения" N 1034-1 от 19.04.1991).
Разрешения на использование новых материалов, реагентов и малогабаритных очистных устройств выдаются не только Госкомитетом санэпиднадзора Российской Федерации, но и республиканскими (республик в составе РФ), краевыми, областными, городскими г. г. Москвы и Санкт - Петербурга Центрами санитарно - эпидемиологического надзора, и действительны на всей территории Российской Федерации. Разрешения на использование отечественной продукции выдаются на основании результатов гигиенических исследований и экспертизы нормативной документации, определяющей требования к ее производству и применению, на использование импортной продукции - на основании оценки сертификата страны - поставщика, выданного уполномоченным на то органом здравоохранения (или заключения органов здравоохранения), или результатов исследований, проведенных в России.
Организация гигиенических исследований является обязанностью разработчика (производителя, закупщика) продукции.
Согласно установленному порядку исследования по гигиенической оценке новых материалов, реагентов и малогабаритных очистных устройств проводятся на договорных условиях научно - исследовательскими учреждениями гигиенического профиля, а также республиканскими (республик в составе РФ), краевыми, областными и городскими г. г. Москвы и Санкт - Петербурга Центрами государственного санитарно - эпидемиологического надзора, имеющими соответствующую лабораторную базу и квалифицированных специалистов. Указанные исследования могут проводиться специализированными учреждениями и других министерств и ведомств при условии их выполнения в соответствии с методическими документами, утвержденными Минздравом СССР или Государственным комитетом санитарно - эпидемиологического надзора Российской Федерации с последующей экспертизой в НИИ гигиенического профиля или учреждении санитарно - эпидемиологической службы.
Исследования по гигиенической оценке новых материалов и реагентов проводятся в соответствии с "Методическими указаниями по гигиеническому контролю за изделиями из синтетических материалов, предлагаемых для использования в практике хозяйственно - питьевого водоснабжения" N 2349-81, "Инструкцией по санитарно - химическому исследованию изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно - питьевом водоснабжении и водном хозяйстве" N 4259-87 и "Методическими указаниями по гигиенической оценке фильтрующих материалов, предлагаемых для использования в практике хозяйственно - питьевого водоснабжения" N 4250-87.
Одновременно с направлением образцов материала на исследования должны быть представлены следующие данные:
1. Наименование материала, из которого изготовлено изделие (торговое, химическое, марка).
2. Сфера применения изделия (конкретное назначение) и условия его эксплуатации (время контакта с водой, температурные режимы, удельная поверхность, расход реагента и др.).
3. Название предприятия, выпускающее материал, изделие.
4. На основании каких ГОСТов, ТУ, МРТУ и т.д. выпускается данный материал, изделие.
5. Краткое описание технологического процесса переработки материала с указанием температурного режима.
6. Физико - химические свойства материала - стабильность к температурным воздействиям, действию кислот и щелочей, газо- и паропроницаемость.
7. Подробная рецептура материала с указанием физико - химических свойств отдельных компонентов.
Настоящий "Перечень материалов, реагентов и малогабаритных очистных устройств, разрешенных Госкомитетом санитарно - эпидемиологического надзора Российской Федерации для применения в практике хозяйственно - питьевого водоснабжения" подготовлен Управлением госсанэпиднадзора Государственного комитета санитарно - эпидемиологического надзора Российской Федерации на основании разрешений, выданных Минздравом СССР (до 01.12.1991) и Минздравами союзных республик (до 01.09.1989), а также разрешений, выданных санитарно - эпидемиологической службой Российской Федерации (за период 1989 - 1992 гг.), на новые материалы, реагенты и малогабаритные очистные устройства, предложенные для использования в практике хозяйственно - питьевого водоснабжения, получившие положительную гигиеническую оценку.
Подготовленный Перечень содержит более 350 наименований материалов, реагентов и изделий, из которых 27 - импортная продукция, и состоит из следующих разделов:
I. Материалы для изготовления труб и других изделий;
II. Покрытия, лаки, краски (контактирующие с водой);
III. Клеи, резины, смазки, герметики (контактирующие с водой);
IV. Ионообменные и другие материалы, используемые при опреснении воды;
V. Материалы и реагенты, используемые в процессе водообработки;
VI. Малогабаритные устройства и установки для применения в быту;
VII. Металлы и сплавы.
В I разделе, включающем 82 наименования, большая часть материалов относится к полимерам (полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен), из которых изготовляются водопроводные трубы и прочее санитарно - техническое оборудование для водопроводных сооружений.
II раздел (88 наименований) включает, в основном, противокоррозионные покрытия, которые, предохраняя металлическое оборудование от коррозии, препятствуют ухудшению качества воды.
III раздел включает клеи, резины, смазки, герметики (34 наименования), применяемые для соединений деталей санитарно - технического оборудования. Контактируя с водой, они могут оказывать отрицательное влияние на ее качественные показатели. В частности, это относится к резиновым прокладкам, которые при повышении температуры ухудшают органолептические свойства питьевой воды, придавая ей специфический запах. Однако резины, отличающиеся стойкостью состава и получившие положительную оценку на основании результатов гигиенических исследований, включены в настоящий Перечень.
IV раздел включает всего 15 наименований материалов, используемых при опреснении воды, в том числе ионообменные, мембранные, сорбционные и др.
V раздел "Материалы и реагенты, используемые в процессе водообработки", наиболее объемный, представлен 92 наименованиями. Необходимо отметить, что этот раздел является наиболее важным и "ответственным" за подготовку, очистку и обеззараживание питьевой воды, что и определяет ее качество перед поступлением в водопроводную сеть. В указанный раздел включены реагенты, применяемые не только для подготовки воды хозяйственно - питьевого назначения (стабилизаторы, флокулянты, коагулянты, дезинфектанты), но и реагенты, используемые в системах горячего водоснабжения (противокоррозионные, антинакипные). Наибольшее количество наименований относится к фильтрующим материалам (более 60), из которых 15 - разновидности активированного угля, применяемого для доочистки питьевой воды, остальные - это природные фильтрующие материалы из 45 месторождений, а также керамзиты и шунгизиты (производства 30 промпредприятий), топливные шлаки (от 4 ГРЭС) и др.
VI раздел "Малогабаритные устройства и установки для применения в быту" за последние 2 года значительно пополнился и включает 33 наименования. В связи с развитием рыночной экономики получило широкое развитие производство малогабаритных компактных устройств для доочистки питьевой воды в бытовых условиях. Не все они равнозначны по своей эффективности, но в данном случае основной задачей органов санитарно - эпидемиологической службы при выдаче разрешений на их использование является проверка соответствия комплектующих деталей этих устройств гигиеническим требованиям, исключающим возможность отрицательного влияния на качество питьевой воды. Иначе говоря, необходимо установить, относятся ли они (комплектующие детали) к материалам, разрешенным органами государственного санитарно - эпидемиологического надзора для использования в практике хозяйственно - питьевого водоснабжения, или требуется проведение специальных гигиенических исследований. Кроме установок и устройств в этот раздел включены изученные фильтрующие и сорбирующие элементы, которые являются комплектующими деталями и могут быть использованы при монтировании очистных устройств.
VII - последний небольшой раздел - включает 11 наименований металлов и сплавов, которые применяются для изготовления труб и емкостей, используемых для транспортировки и хранения питьевой воды.

Организации, проводившие гигиенические исследования

1 - УКРНИИ гигиены и токсикологии пестицидов, полимеров и пластических масс;
2 - кафедра коммунальной гигиены ММА им. И.М. Сеченова;
3 - НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН;
4 - Киевский НИИ общей и коммунальной гигиены им. А.Н. Марзеева;
5 - Московский НИИ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана;
6 - Ленинградский санитарно - гигиенический медицинский институт;
7 - кафедра общей гигиены ММА им. И.М. Сеченова;
8 - кафедра общей и коммунальной гигиены Киевского медицинского института;
9 - НПО "Пластполимер" (г. С.-Петербург);
10 - НИИ синтетических волокон (г. Тверь);
11 - Новосибирский НИИ гигиены;
12 - НИИ гигиены водного транспорта;
13 - Львовский медицинский институт;
14 - НПО "Пластик";
15 - НИИ коммунального водоснабжения и очистки воды АКХ им. К.Д. Памфилова;
16 - Карагандинская ОБЛСЭС;
17 - Хабаровский КРАЙЦГСЭН;
18 - Волгоградский ОБЛЦГСЭН;
19 - Уфимский НИИ гигиены и профпатологии;
20 - Республиканский информационно - аналитический центр Российской Федерации;
21 - Рязанский ОБЛЦГСЭН;
22 - Московский ГОРЦГСЭН;
23 - Нижегородский НИИ гигиены и профпатологии;
24 - Дальневосточный НИИ минерального сырья;
25 - Саратовский НИИ сельской гигиены;
26 - Пермский ОБЛЦГСЭН;
27 - НИИ железнодорожной гигиены;
28 - Кемеровский медицинский институт;
29 - Новокузнецкий ИКПГПЗ;
30 - Челябинский ОБЛЦГСЭН;
31 - Ленинградский ИИЖТ;
32 - Красноярский ОБЛЦГСЭН

┌───┬────────────┬───────────────┬───────────┬────────────┬──────┬──────────┐
│ N │Наименование│ГОСТ, ТУ, марка│ Рецептура │ Назначение │Орга- │Примечания│
│п/п│ материала  │               │           │ материала  │низа- │          │
│   │            │               │           │            │ции,  │          │
│   │            │               │           │            │прово-│          │
│   │            │               │           │            │див-  │          │
│   │            │               │           │            │шие   │          │
│   │            │               │           │            │иссле-│          │
│   │            │               │           │            │дова- │          │
│   │            │               │           │            │ния   │          │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ 1 │     2      │       3       │     4     │     5      │  6   │    7     │
├───┴────────────┴───────────────┴───────────┴────────────┴──────┴──────────┤
│      I. Материалы для изготовления труб и других изделий                  │
├───┬────────────┬───────────────┬───────────┬────────────┬──────┬──────────┤
│1  │Полиэтилен  │20308-005      │           │трубы       │   2  │          │
│   │            │ГОСТ 16338-85  │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│2  │Полиэтилен  │20408-007-03   │           │трубы       │   1  │          │
│   │            │ГОСТ 16338-85  │           │(горяч.) <*>│      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│3  │Полиэтилен  │20306-805      │           │трубы       │   1  │Предвари- │
│   │            │ГОСТ 16338-85  │           │(горяч.)    │      │тельная   │
│   │            │               │           │            │      │обработка │
│   │            │               │           │            │      │горячей   │
│   │            │               │           │            │      │водой (100│
│   │            │               │           │            │      │град.) в  │
│   │            │               │           │            │      │течение   │
│   │            │               │           │            │      │2 час.    │
│   │            │               │           │            │      │          │
│4  │Полиэтилен  │20908-040      │           │фильтры для │   4  │          │
│   │            │ГОСТ 16338-85  │           │скважин     │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│5  │Полиэтилен  │10204-003      │           │трубы       │   2  │          │
│   │            │17603-006      │           │            │      │          │
│   │            │10703-020      │           │            │      │          │
│   │            │15303-003      │           │            │      │          │
│   │            │ГОСТ 16337-77  │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│6  │Полиэтилен  │108, 168       │           │емкости для │   9  │Предвари- │
│   │            │с наполнителем │           │хранения    │      │тельная   │
│   │            │ГОСТ 16338-85  │           │воды        │      │5-часовая │
│   │            │               │           │            │      │промывка  │
│   │            │               │           │            │      │          │
│7  │Полиэтилен  │"Хостален ГМ   │           │трубы       │   1  │          │
│   │            │5010"          │           │            │      │          │
│   │            │фирмы "Хапласт"│           │            │      │          │
│   │            │(Норвегия)     │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│8  │Полиэтилен  │273-75, 273-79,│           │трубы       │   9  │          │
│   │            │273-80         │           │            │      │          │
│   │            │ГОСТ 16338-85  │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│9  │Полиэтилен  │НД ДГДС 3467   │           │трубы       │      │          │
│   │            │фирмы "Унифос" │           │            │      │          │
│   │            │(Швеция)       │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│10 │Полиэтилен  │НД "Вестолен"  │           │трубы       │      │          │
│   │            │А 5041 "Р"     │           │            │      │          │
│   │            │фирмы "Хюльс"  │           │            │      │          │
│   │            │(ФРГ)          │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│11 │Полиэтилен  │"Вестолен"     │           │трубы       │   1  │          │
│   │            │А-45-41        │           │            │      │          │
│   │            │(Финляндия)    │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│12 │Полиэтилен  │"Литен" ВЛ-10  │           │трубы       │  10  │          │
│   │            │(Чехословакия) │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│13 │Полиэтилен  │10803-020      │           │трубы       │   1  │          │
│   │            │ГОСТ 16337-77  │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│14 │Полиэтилен  │153, 102,      │           │гибкие      │   1  │          │
│   │радиационно │108 - 901      │           │подводки    │      │          │
│   │- модифици- │ГОСТ 16337-77  │           │(горяч.)    │      │          │
│   │рованный    │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│15 │Полиэтилен  │               │на основе  │емкости для │   5  │          │
│   │            │               │ПЭ 108     │хранения    │      │          │
│   │            │               │           │воды        │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│16 │Полиэтилен  │289-79,        │           │трубы       │   9  │          │
│   │низкого     │289-135,       │           │            │      │          │
│   │давления    │289-136        │           │            │      │          │
│   │(ПЭНД)      │ТУ 6-05-1983-85│           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│17 │Полиэтилен  │"Литен" ПЛ-10  │           │трубы       │      │          │
│   │линейный    │ТПД 33-300-79  │           │            │      │          │
│   │            │(Чехословакия) │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│18 │Полиэтилен  │ГОСТ 18599-88  │           │трубы       │      │          │
│   │            │марка 273-79   │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│19 │Полиэтилено-│ГОСТ 10354-83  │           │для оборудо-│   1  │          │
│   │вая пленка  │               │           │вания верти-│      │          │
│   │            │               │           │кальных от- │      │          │
│   │            │               │           │стойников   │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│20 │Полиэтилен- │ГОСТ 24234-80  │           │в хлораторе │      │          │
│   │терефталат- │               │           │ЛОНИМ-100   │      │          │
│   │ная пленка  │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│21 │Полиэтилен- │смола "Лавсан" │           │для бутылок,│   1  │          │
│   │терефталат  │Е-114          │           │изготовлен- │      │          │
│   │            │               │           │ных на япон-│      │          │
│   │            │               │           │ской техно- │      │          │
│   │            │               │           │логической  │      │          │
│   │            │               │           │линии       │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│22 │Полипропилен│ГОСТ 26996-86  │           │трубы и де- │   1  │          │
│   │            │01010-05, 902  │           │тали погруж-│      │          │
│   │            │01010-23, 308  │           │ных электро-│      │          │
│   │            │01020-05, 902  │           │насосов     │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│23 │Полипропилен│ГОСТ 26996-86  │           │трубы       │   9  │          │
│   │            │21020-10,      │           │            │      │          │
│   │            │21030-10,      │           │            │      │          │
│   │            │21060-10,      │           │            │      │          │
│   │            │02П10/003      │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│24 │Поливинил-  │               │на основе  │шланги душе-│   1  │          │
│   │хлорид      │               │ПВХ С-70 и │вых устано- │      │          │
│   │            │               │ДОФ        │вок         │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│25 │Поливинил-  │               │на основе  │- " -       │   1  │          │
│   │хлорид      │               │ПВХ М-64   │            │      │          │
│   │            │               │и ДОФ      │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│26 │Поливинил-  │               │на основе  │трубы       │   1  │          │
│   │хлорид      │               │ПВХ С-70   │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│27 │Поливинил-  │               │на основе  │трубы       │   1  │          │
│   │хлорид      │               │ПВХ С-ЗЖ   │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│28 │Поливинил-  │ПВХ-60         │           │трубы       │      │          │
│   │хлорид      │ТУ 6-19-99-78  │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│29 │Поливинил-  │ПВХ-100        │           │трубы       │      │          │
│   │хлорид      │ТУ 6-19-100-78 │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│30 │Поливинил-  │ПВХ С-63Ж и    │           │трубы       │   1  │          │
│   │хлорид      │С-70           │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│31 │Поливинил-  │фирмы "Дануби- │           │трубы       │      │          │
│   │хлорид      │ана" (Румыния) │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│32 │Поливинил-  │"СТАС"         │           │трубы       │      │          │
│   │хлорид      │(Румыния)      │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│33 │Поливинил-  │"Юговинил"     │           │трубы       │      │          │
│   │хлорид      │(Югославия)    │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│34 │Поливинил-  │"Минерва",     │           │трубы       │      │          │
│   │хлорид      │"Тотра",       │           │            │      │          │
│   │            │"Виолетта",    │           │            │      │          │
│   │            │"Бовидур",     │           │            │      │          │
│   │            │"Винидурит"    │           │            │      │          │
│   │            │(Югославия)    │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│35 │Поливинил-  │тип 100 "ФЭБ   │           │трубы       │      │          │
│   │хлорид      │Орбитапласт"   │           │            │      │          │
│   │            │(Германия)     │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│36 │Поливинил-  │тип 100, завод │           │трубы       │      │диаметр   │
│   │хлорид      │"Капитан дядя  │           │            │      │менее     │
│   │            │Никола"        │           │            │      │65 мм     │
│   │            │(Болгария)     │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│37 │Поливинил-  │ПМ-1/42        │           │шланг для   │      │          │
│   │хлорид      │ТУ 6-05-1533-85│           │бытовых     │      │          │
│   │            │               │           │насосов     │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│38 │Поливинил-  │МО-ЗП          │           │трубы       │      │          │
│   │хлорид хло- │               │           │(горяч.)    │   1  │          │
│   │рированный  │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│39 │Поливинил-  │ТУ 6-19-231-87 │           │трубы       │      │          │
│   │хлорид не-  │               │           │            │      │          │
│   │пластифици- │               │           │            │      │          │
│   │рованный    │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│40 │Поливинил-  │ПВХ-100, "Бит- │           │трубы       │      │          │
│   │хлорид      │терфельд"      │           │            │      │          │
│   │            │(Германия)     │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│41 │Поливинил-  │"Хунгария"     │           │трубы       │      │Предвари- │
│   │хлорид      │(Венгрия)      │           │            │      │тельная   │
│   │            │               │           │            │      │промывка  │
│   │            │               │           │            │      │8 - 10 се-│
│   │            │               │           │            │      │ток и исс-│
│   │            │               │           │            │      │ледование │
│   │            │               │           │            │      │на содер- │
│   │            │               │           │            │      │жание     │
│   │            │               │           │            │      │свинца.   │
│   │            │               │           │            │      │          │
│42 │Полимерный  │"НОРИЛ-731"    │           │для водо-   │      │          │
│   │материал    │(Германия)     │           │счетчиков   │      │          │
│   │            │               │           │(горяч.)    │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│43 │Поливинил-  │на основе ПВХ-Е│           │трубы       │  18  │10-суточ- │
│   │хлорид      │ТУ 6-02-13-12- │           │            │      │ная про-  │
│   │            │79             │           │            │      │мывка     │
│   │            │               │           │            │      │          │
│44 │Полиамид    │нейлон 6-10    │           │трубы       │      │          │
│   │            │техвил Д-316   │           │            │      │          │
│   │            │фирма "САГО"   │           │            │      │          │
│   │            │(Франция)      │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│45 │Полибутен   │РВ-4137        │           │трубы       │   1  │          │
│   │            │фирма "ШЕЛЛ"   │           │(горяч.)    │      │          │
│   │            │(США)          │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│46 │Полибутен   │"УПОЛЕТ"       │           │трубы       │   1  │          │
│   │            │(Финляндия)    │           │(горяч.)    │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│47 │Бипласмассо-│внутренний слой│           │трубы       │   1  │          │
│   │вые трубы   │- ПВХ-100;     │           │            │      │          │
│   │            │наружный -     │           │            │      │          │
│   │            │стеклопластик  │           │            │      │          │
│   │            │на связующем   │           │            │      │          │
│   │            │УП-335         │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│48 │Поливинил-  │С 7058 и       │           │трубы       │  14,1│          │
│   │хлорид      │С 7059, С 7058М│           │            │      │          │
│   │            │и С 7059М,     │           │            │      │          │
│   │            │С 7078Ж и      │           │            │      │          │
│   │            │С-7049-УТ      │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│49 │Поливинил-  │"Сковинил"     │           │трубы       │  14,1│          │
│   │хлорид      │С 6769 Н       │           │            │      │          │
│   │            │"Сковинил"     │           │            │      │          │
│   │            │С 7069 Н       │           │            │      │          │
│   │            │(Германия)     │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│50 │Стабилизиру-│ВМР-103        │           │для изготов-│      │не более  │
│   │юще смазыва-│(Германия)     │           │ления труб  │      │5,5 на    │
│   │ющий комп-  │               │           │ПВХ         │      │100 в.ч. П│
│   │лекс        │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│51 │Пентапласт  │марки А, Б, БГ │           │трубы       │   1  │          │
│   │            │ТУ 6-05-1422-70│           │(горяч.)    │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│52 │Пластик     │АБС-п, 11063   │           │трубы       │   4  │          │
│   │            │ТУ 6-05-1587-79│           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│53 │Полиметилме-│лакрил 4Б,     │           │трубы       │   1  │          │
│   │такрилат    │ТУ 6-01-742-86,│           │(горяч.)    │      │          │
│   │            │лакрил 2М,     │           │            │      │          │
│   │            │лакрил 2Б,     │           │            │      │          │
│   │            │ТУ 6-01-544-75 │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│54 │Суперпласти-│НКНС, "40-03"  │на основе  │добавка в   │   1  │          │
│   │фикатор     │ТУ 38-4-0258-82│сульфиро-  │бетоны при  │      │          │
│   │            │               │ванного    │строительст-│      │          │
│   │            │               │нафталин-  │ве водопро- │      │          │
│   │            │               │формальде- │водных соо- │      │          │
│   │            │               │гидного со-│ружений     │      │          │
│   │            │               │единения   │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│55 │Напрягающий │               │           │при строи-  │   5  │          │
│   │бетон       │               │           │тельстве во-│      │          │
│   │            │               │           │допроводных │      │          │
│   │            │               │           │сооружений  │      │          │
│   │            │               │           │(горяч.)    │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│56 │Фторопласт  │Ф-30           │           │емкости для │   9  │          │
│   │            │               │           │хранения во-│      │          │
│   │            │               │           │ды          │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│57 │Бетон с до- │               │           │трубы       │   1  │          │
│   │бавкой су-  │               │           │            │      │          │
│   │перпластифи-│               │           │            │      │          │
│   │катора С-3  │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│58 │Силанольно -│на основе поли-│           │арматура и  │   9  │          │
│   │сшивающееся │этилена низкого│           │трубы       │      │          │
│   │композиция  │давления       │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│59 │Графитопласт│7В-2А          │           │для деталей │      │          │
│   │бетон       │               │           │насосного   │      │          │
│   │            │               │           │оборудования│      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│60 │Капроновая  │               │           │микрофильтры│   4  │          │
│   │микросетка  │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│61 │Капроновый  │СТУ 12-08-407- │           │детали насо-│   4  │          │
│   │шнур        │63             │           │сов         │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│62 │Полиамид-12 │               │на основе  │детали насо-│   4  │          │
│   │            │               │додекалак- │сов         │      │          │
│   │            │               │тама       │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│63 │Полиамид    │ПА 610         │           │детали насо-│   4  │          │
│   │            │ГОСТ 10589-87  │           │сов         │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│64 │Полиамид    │ПА 610-1-106   │           │детали насо-│   4  │          │
│   │тальконапол-│ОСТ 6-05-408-75│           │сов         │      │          │
│   │ненный      │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│65 │Полистирол  │УПС-0612Л      │           │детали насо-│   1  │          │
│   │            │УПС-0803Л      │           │сов         │      │          │
│   │            │ОСТ 6-05-406-80│           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│66 │Полистирол  │УПС-10002      │           │детали насо-│   1  │          │
│   │            │ОСТ 6-05-406-80│           │сов         │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│67 │Полистирол  │УПМ-0612Л      │           │колпачки для│   1  │          │
│   │            │УПМ-0508       │           │водовоздуш- │      │          │
│   │            │ОСТ 6-05-406-80│           │ной промывки│      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│68 │Сополимер   │ТУ 127-68      │           │детали водо-│   1  │          │
│   │АМН         │               │           │счетчиков   │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│69 │Пластик СНП │ГОСТ 13077-77  │           │детали водо-│   1  │          │
│   │            │сорт 1, белый  │           │счетчиков   │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│70 │Сополимеры  │марки Б, А, Д  │           │детали водо-│   1  │          │
│   │полиформаль-│ТУ 6-05-1543-79│           │счетчиков   │      │          │
│   │дегида с    │               │           │            │      │          │
│   │диоксоланом │               │           │            │      │          │
│   │(СТД)       │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│71 │Полиакрилат │"ДЕЛАН"        │           │детали водо-│      │          │
│   │            │               │           │счетчиков   │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│72 │Лавсан      │               │           │фильтроваль-│   1  │          │
│   │            │               │           │ная сетка   │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│73 │Пенополиуре-│               │отвержден- │фильтры для │   4  │          │
│   │тан         │               │ный эпок-  │скважин     │      │          │
│   │            │               │сидной смо-│            │      │          │
│   │            │               │лой ЭД-5 в │            │      │          │
│   │            │               │присутствии│            │      │          │
│   │            │               │ацетона или│            │      │          │
│   │            │               │спирта     │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│74 │Пластмасса  │"Волокнит"     │           │фильтры -   │   5  │          │
│   │            │ГОСТ 5689-79   │           │каркасы в   │      │          │
│   │            │               │           │скважинах   │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│75 │Изоляционный│МБК-1          │           │для электро-│   4  │          │
│   │материал    │               │           │насосов     │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│76 │Эбонит      │марка А        │           │детали водо-│   4  │          │
│   │электротех- │ГОСТ 2748-77   │           │счетчика    │      │          │
│   │нический    │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│77 │Ситал       │марка "БД"     │           │регулировоч-│   1  │          │
│   │            │               │           │ные шайбы   │      │          │
│   │            │               │           │(горяч.)    │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│78 │Уретановые  │ТЭП-У-7К и     │           │запорные    │      │          │
│   │термопласты │ТЭП-У-8КТ      │           │клапаны     │      │          │
│   │            │ТУ 38.50301-89 │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│79 │Полипропилен│марка 21060    │наполненный│насосное    │   1  │          │
│   │            │               │углеродными│оборудование│      │          │
│   │            │               │волокнами  │(горяч.)    │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│80 │Прессматери-│АГ-4С, АГ-4В,  │           │детали      │   1  │          │
│   │ал          │ГОСТ 20437-75, │           │насосов     │      │          │
│   │            │ДСВ-2/4-Р-2М   │           │(горяч.)    │      │          │
│   │            │ГОСТ 17478-72  │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│81 │Керамические│керамика ВК-94 │           │водосмеси-  │   5  │          │
│   │запорные    │               │           │тельные кра-│      │          │
│   │шайбы       │               │           │ны (горяч.) │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│82 │Полиуретан  │Витур-Т 0433-85│           │краны       │   1  │          │
│   │            │и Витур-Т      │           │(горяч.)    │      │          │
│   │            │0333-95        │           │            │      │          │
│   │            │ТУ 6-05-221-82 │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│82а│Полиэтилен  │марки 2-2400,  │           │для изготов-│   9  │          │
│   │(ПЭНД)      │2-2480 и       │           │ления труб и│      │          │
│   │            │2-2480В        │           │деталей     │      │          │
│   │            │ТУ 5-11-       │           │            │      │          │
│   │            │00206328-25-91 │           │            │      │          │
├───┴────────────┴───────────────┴───────────┴────────────┴──────┴──────────┤
│      II. Покрытия, лаки, краски (контактирующие с водой)                  │
├───┬────────────┬───────────────┬───────────┬────────────┬──────┬──────────┤
│83 │Полиизобути-│               │полиизобу- │покрытие    │   4  │          │
│   │лен         │               │тилен      │труб и ем-  │      │          │
│   │            │               │118-155-200│костей      │      │          │
│   │            │               │(ТУ        │            │      │          │
│   │            │               │2655-54) - │            │      │          │
│   │            │               │100 м.ч.,  │            │      │          │
│   │            │               │графит     │            │      │          │
│   │            │               │аморфный   │            │      │          │
│   │            │               │(ГОСТ      │            │      │          │
│   │            │               │5420-74) - │            │      │          │
│   │            │               │100 м.ч.,  │            │      │          │
│   │            │               │сажа газо- │            │      │          │
│   │            │               │вая каналь-│            │      │          │
│   │            │               │ная        │            │      │          │
│   │            │               │(ГОСТ      │            │      │          │
│   │            │               │7885-86) - │            │      │          │
│   │            │               │100 м.ч.   │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│84 │Фторпласт   │лента ФУМ      │           │герметизиру-│   1  │          │
│   │            │               │           │ющий матери-│      │          │
│   │            │               │           │ал для труб │      │          │
│   │            │               │           │(горяч.)    │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│85 │Полистирол  │УПМ-0503 сорт 1│полисти-   │покрытие    │   1  │          │
│   │            │УПМ-0508 сорт  │рол -      │емкостей    │      │          │
│   │            │высший         │11 - 25    │            │      │          │
│   │            │БАСФ-466-4     │м.ч.       │            │      │          │
│   │            │ОСТ 6-05-406-80│толуол -   │            │      │          │
│   │            │               │100 м.ч.   │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│86 │Эпоксидно - │ЭСД-2          │ЭД-20 -    │гидроизоля- │   1  │только для│
│   │сланцевое   │               │100 м.ч.   │ционный и   │      │проточной │
│   │покрытие    │               │Сланцевый  │противокор- │      │воды      │
│   │            │               │модификатор│розионный   │      │          │
│   │            │               │"Сламор" - │материал    │      │          │
│   │            │               │80 м.ч.    │            │      │          │
│   │            │               │ПЭПА -     │            │      │          │
│   │            │               │100 м.ч.   │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│87 │Смола на    │"Эпамин"       │           │покрытие    │   1  │          │
│   │эпоксиполи- │(Венгрия)      │           │резервуаров │      │          │
│   │ламидной ос-│               │           │            │      │          │
│   │нове        │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│88 │Полиуретано-│               │форполимер │покрытие    │   1  │емкость   │
│   │вое покрытие│               │на основе  │резервуаров │      │больше    │
│   │            │               │жидкого    │            │      │5 тыс.    │
│   │            │               │каучука    │            │      │куб. м.,  │
│   │            │               │СКД-ПГ и   │            │      │эксплуата-│
│   │            │               │2,4-толиу- │            │      │ция через │
│   │            │               │лендиизоци-│            │      │2 недели  │
│   │            │               │аната,     │            │      │после пок-│
│   │            │               │ТДИ 3,5 СО │            │      │рытия     │
│   │            │               │- 100 м.ч. │            │      │          │
│   │            │               │катализатор│            │      │          │
│   │            │               │ДАБКО -    │            │      │          │
│   │            │               │триэтилен- │            │      │          │
│   │            │               │диамин -   │            │      │          │
│   │            │               │0,2 м.ч.   │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│89 │Пентон      │ТУ 6-05-1422-79│           │покрытие    │   4  │          │
│   │            │               │           │деталей     │      │          │
│   │            │               │           │насосов     │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│90 │Хлорсульфи- │               │хлорсульфи-│для окраски │   2  │          │
│   │рованный    │               │рованный ПЭ│цистерн     │      │          │
│   │полиэтилен  │               │- 16,3 м.ч.│(горяч.)    │      │          │
│   │            │               │канифоль - │            │      │          │
│   │            │               │1,7 м.ч.   │            │      │          │
│   │            │               │толуол -   │            │      │          │
│   │            │               │100 м.ч.   │            │      │          │
│   │            │               │Алюминиевая│            │      │          │
│   │            │               │пудра -    │            │      │          │
│   │            │               │5,1 м.ч.   │            │      │          │
│   │            │               │окись свин-│            │      │          │
│   │            │               │ца -       │            │      │          │
│   │            │               │5,1 м.ч.   │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│91 │Хлорсульфи- │               │хлорсульфи-│покрытие    │   2  │          │
│   │рованный по-│               │рованный ПЭ│емкостей    │      │          │
│   │лиэтилен с  │               │- 10,9 м.ч.│            │      │          │
│   │хлорнайритом│               │хлорнайрит │            │      │          │
│   │            │               │- 3,8 м. ч.│            │      │          │
│   │            │               │канифоль - │            │      │          │
│   │            │               │1,0 м.ч.   │            │      │          │
│   │            │               │толуол -   │            │      │          │
│   │            │               │100 м.ч.   │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│92 │Перхлорвини-│ХС-76 или ХС-74│на раство- │покрытие    │      │          │
│   │ловый лак   │(бывший ВХЛ -  │рителе Р-4 │оборудования│      │          │
│   │            │400)           │по грунту  │и емкостей  │      │          │
│   │            │               │ХС-04      │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│93 │Эмаль       │В-ЭП-2100      │           │для окраски │   4  │          │
│   │            │               │           │деталей     │      │          │
│   │            │               │           │насосов     │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│94 │Лаки        │ФЛ-559 и ЭП-547│           │покрытие    │      │          │
│   │            │               │           │деталей     │      │          │
│   │            │               │           │насосов     │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│95 │Эмаль       │ЭП-575         │4 слоя по  │для окраски │  12  │          │
│   │            │               │грунту     │цистерн     │      │          │
│   │            │               │ВЛ-02      │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│96 │Эмаль       │ХС-769 и ХС-759│           │для окраски │  12  │          │
│   │            │               │           │цистерн     │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│97 │Эмаль       │ХС-710 (ВХЭ -  │           │для окраски │  12  │          │
│   │            │4023)          │           │цистерн     │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│98 │Лак         │ХС-74 (ХС-76)  │           │для покрытия│  12  │          │
│   │            │               │           │цистерн     │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│99 │Эмаль       │ХС-558 (ХСЭ-А) │           │покрытие    │      │          │
│   │            │               │           │резервуаров │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│100│Эмаль       │ХС-720         │           │покрытие    │   4  │          │
│   │            │ТУ 6-10-708-74 │           │насосов     │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│101│Грунт ВЛ-023│ГОСТ 12707-77  │1 слой     │для окраски │   6  │При усло- │
│   │Эмаль       │ТУ 6-10-708-74 │1 слой     │цистерн     │      │вии просу-│
│   │ХС-720ал    │ТУ 6-10-1808-81│4 слоя     │            │      │шивания   │
│   │Лак ХС-76   │               │           │            │      │емкостей  │
│   │            │               │           │            │      │после ок- │
│102│Грунт ВЛ-023│               │1 слой     │то же       │   6  │раски не  │
│   │Эмаль       │               │           │            │      │менее     │
│   │ХС-720ал    │               │1 слой     │            │      │30 суток, │
│   │Эмаль ХС-710│ГОСТ 9355-81   │4 слоя     │            │      │пропарива-│
│   │            │               │           │            │      │ния их не │
│103│Грунт ВЛ-023│               │1 слой     │то же       │   6  │менее     │
│   │Эмаль       │               │           │            │      │45 минут и│
│   │ХС-720ал    │               │1 слой     │            │      │заключи-  │
│   │Эмаль ХС-558│МРТУ 6-10-592- │3 слоя     │            │      │тельного  │
│   │            │76             │           │            │      │3-кратного│
│   │            │               │           │            │      │промывания│
│104│Грунт ВЛ-02 │ГОСТ 12707-77  │1 слой     │то же       │   6  │с ежесу-  │
│   │Грунт ХС-04 │ТУ 6-10-1414-76│1 слой     │            │      │точной    │
│   │Лак ХС-76   │               │4 слоя     │            │      │сменой во-│
│   │            │               │           │            │      │ды        │
│105│Грунт ВЛ-02 │               │1 слой     │то же       │   6  │          │
│   │Эмаль ЭП-755│МРТУ 6-10-717- │4 слоя     │            │      │          │
│   │кр. кор.    │68             │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│106│Грунт ВЛ-023│               │1 слой     │то же       │   6  │          │
│   │Грунт ВЛ-02 │               │1 слой     │            │      │          │
│   │Эмаль ЭП-755│               │4 слоя     │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│107│Грунт ВЛ-023│               │1 слой     │то же       │   6  │          │
│   │Эмаль ЭП-755│               │4 слоя     │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│108│Грунт       │8-9-72         │латекс     │то же       │   6  │Предвари- │
│   │            │               │СКН-401ГП -│            │      │тельная   │
│   │            │               │20 ч.      │            │      │обработка │
│   │            │               │КЖС -      │            │      │раствором │
│   │            │               │10 м.ч.    │            │      │хлорной   │
│   │            │               │цинковая   │            │      │извести   │
│   │            │               │пыль -     │            │      │(1 сутки) │
│   │            │               │100 м.ч.   │            │      │          │
│   │            │               │ОП -       │            │      │          │
│   │            │               │7 - 14 м.ч.│            │      │          │
│   │            │               │метилсили- │            │      │          │
│   │            │               │конат нат- │            │      │          │
│   │            │               │рия -      │            │      │          │
│   │            │               │1 м.ч.     │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│109│Краска      │ВЖС-41         │           │то же       │   6  │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│110│Гидроизоля- │               │ЭД-20 -    │гидроизоля- │   2  │          │
│   │ционный сос-│               │100 м.ч.   │ция стыков в│      │          │
│   │тав         │               │пластифика-│емкостях    │      │          │
│   │            │               │тор МГФ -  │            │      │          │
│   │            │               │7 м.ч.     │            │      │          │
│   │            │               │ПЭПА -     │            │      │          │
│   │            │               │10 м.ч.    │            │      │          │
│   │            │               │ацетон -   │            │      │          │
│   │            │               │50 м.ч.    │            │      │          │
│   │            │               │цемент -   │            │      │          │
│   │            │               │100 м.ч.   │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│111│Антифрикци- │ЭТС-52А        │           │для деталей │      │          │
│   │онный мате- │               │           │насосов     │      │          │
│   │риал        │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│112│Антикорро-  │               │ЭД-16 -    │для покрытия│   1  │диаметр   │
│   │зийное пок- │               │100 м.ч.   │труб        │      │водопро-  │
│   │рытие       │               │ПО-300 -   │            │      │водных    │
│   │            │               │58,4 м.ч.  │            │      │труб не   │
│   │            │               │АФ-2 -     │            │      │менее 800 │
│   │            │               │1,6 м.ч.   │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│113│Антикорро-  │               │ЭД-16 -    │то же       │   1  │то же     │
│   │зийное пок- │               │71,4 м.ч.  │            │      │          │
│   │рытие       │               │ПО-300 -   │            │      │          │
│   │            │               │27 м.ч.    │            │      │          │
│   │            │               │АФ-2 -     │            │      │          │
│   │            │               │1,6 м.ч.   │            │      │          │
│   │            │               │песок -    │            │      │          │
│   │            │               │100 м.ч.   │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│114│Эпоксидно - │               │ЭД-20 -    │антикорро-  │   2  │          │
│   │битумное    │               │28 м.ч.    │зийное      │      │          │
│   │покрытие    │               │битумный   │покрытие    │      │          │
│   │            │               │лак -      │            │      │          │
│   │            │               │40 м.ч.    │            │      │          │
│   │            │               │микротальк │            │      │          │
│   │            │               │- 23 м.ч.  │            │      │          │
│   │            │               │ксилол -   │            │      │          │
│   │            │               │6 м.ч.     │            │      │          │
│   │            │               │ПЭПА -     │            │      │          │
│   │            │               │2,5 м.ч.   │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│115│Грунтосили- │               │           │для облицов-│   4  │          │
│   │катный бетон│               │           │ки каналов  │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│116│Эпоксидная  │6-5116-71      │           │для окраски │   6  │сушка пок-│
│   │краска без  │ТУ 6-10-2328-73│           │цистерн     │      │рытия     │
│   │растворите- │               │           │            │      │1 месяц,  │
│   │лей         │               │           │            │      │перед экс-│
│   │            │               │           │            │      │плуатацией│
│   │            │               │           │            │      │обработка │
│   │            │               │           │            │      │раствором │
│   │            │               │           │            │      │хлорамина │
│   │            │               │           │            │      │          │
│117│Органосили- │СТУ 30-2943-64,│           │покрытия во-│   4  │          │
│   │катные пок- │С-2, ВТУ-17    │           │допроводных │      │          │
│   │рытия       │               │           │сооружений  │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│118│Цинкосили-  │КО-42, В-ЖС-41 │           │окраска     │   6  │          │
│   │катные крас-│               │           │цистерн     │      │          │
│   │ки          │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│119│Силикатные  │20 и 20Н       │           │покрытие    │   4  │          │
│   │эмали       │               │           │труб        │      │          │
│   │            │               │           │(горяч.)    │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│120│Органосили- │ТУ 3-69-70     │           │покрытие ки-│   5  │          │
│   │катное пок- │               │           │пятильников,│      │          │
│   │рытие       │               │           │тенов, газо-│      │          │
│   │            │               │           │вых нагрева-│      │          │
│   │            │               │           │телей       │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│121│Белые или   │У-21 и Т-174   │           │покрытие    │   5  │          │
│   │светлоокра- │               │           │баков горя- │      │          │
│   │шенные эмали│               │           │чей воды в  │      │          │
│   │            │               │           │электронаг- │      │          │
│   │            │               │           │ревателях   │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│122│Клеевой лак │Ф-10           │           │для деталей │      │          │
│   │            │ТУ 6-05-1227-80│           │насосов     │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│123│Пищевой лак │СТУ 30-9011-62 │           │покрытие    │   2  │          │
│   │            │               │           │фильтров    │      │          │
│   │            │               │           │скважин     │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│124│Двухслойное │               │второй слой│покрытие    │   2  │          │
│   │фосфатно -  │               │содержит   │цистерн     │      │          │
│   │красочное   │               │железный   │            │      │          │
│   │покрытие    │               │сурик на   │            │      │          │
│   │            │               │олифе      │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│125│Краска      │6-1-69         │           │окраска     │  12  │          │
│   │            │               │           │цистерн     │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│126│Краска      │ПЭП-219        │           │для скважин-│      │          │
│   │эпоксидная  │               │           │ных электро-│      │          │
│   │            │               │           │насосов     │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│127│Железный су-│ГОСТ 8135-74   │(на олифу  │покрытие ем-│      │          │
│   │рик на олифе│ТУ 6-10-907-77 │натуральную│костей      │      │          │
│   │            │               │ГОСТ       │(горяч.)    │      │          │
│   │            │               │7931-76)   │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│128│Краска      │"Вапитекс"     │           │покрытие    │   6  │          │
│   │            │(Голландия)    │           │судовых     │      │          │
│   │            │               │           │цистерн     │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│129│Кремнийорга-│ГК-1           │           │окраска     │   2  │          │
│   │ническая    │               │           │цистерн     │      │          │
│   │эмаль       │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│130│Покрытие    │УП-563         │смола      │покрытие    │   3  │          │
│   │            │               │УП-563 -   │емкостей    │      │          │
│   │            │               │100 м.ч.   │            │      │          │
│   │            │               │ЭД-5 -     │            │      │          │
│   │            │               │30,9 м.ч.  │            │      │          │
│   │            │               │АФ-2 -     │            │      │          │
│   │            │               │16,8 м.ч.  │            │      │          │
│   │            │               │толуол -   │            │      │          │
│   │            │               │2,9 м.ч.   │            │      │          │
│   │            │               │графит се- │            │      │          │
│   │            │               │ребристый -│            │      │          │
│   │            │               │59,5 м.ч.  │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│131│Лакокрасоч- │               │Кремнийор- │покрытие    │   3  │          │
│   │ное покрытие│               │ганическая │емкостей для│      │          │
│   │            │               │смола СК-25│дистиллята  │      │          │
│   │            │               │- 100 м.ч. │            │      │          │
│   │            │               │ПЭПА -     │            │      │          │
│   │            │               │9,95 м.ч.  │            │      │          │
│   │            │               │графит се- │            │      │          │
│   │            │               │ребристый -│            │      │          │
│   │            │               │54,2 м.ч.  │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│132│Эмаль       │ХВ-124         │           │покрытие    │   4  │          │
│   │            │ГОСТ 10144-74  │           │деталей     │      │          │
│   │            │               │           │насосов     │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│133│Антикорро-  │АК-15, ЭСКА    │на основе  │для покрытия│   1  │          │
│   │зийные пок- │               │сополимера │труб        │      │          │
│   │рытия       │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│134│Антикорро-  │Изобитеп-30    │битумно -  │то же       │   1  │          │
│   │зийное пок- │               │полимерный │            │      │          │
│   │рытие       │               │материал   │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│135│Парафино -  │60 и 67        │на основе  │то же       │   1  │          │
│   │восковые    │ТУ 38101348-73 │петролатума│            │      │          │
│   │покрытия    │               │"ОМСК-1",  │            │      │          │
│   │            │               │полиэтилена│            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│136│Парафино -  │"Нв" или "Т"   │на основе  │то же       │   1  │          │
│   │восковые    │               │парафина,  │            │      │          │
│   │покрытия    │               │петролатума│            │      │          │
│   │            │               │и полиэти- │            │      │          │
│   │            │               │лена       │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│137│Антикорро-  │               │ГКЖ-94,    │то же       │   4  │          │
│   │зийное пок- │               │эмульсия   │            │      │          │
│   │рытие       │               │ПВА, ДБВ,  │            │      │          │
│   │            │               │мел, лито- │            │      │          │
│   │            │               │понные бе- │            │      │          │
│   │            │               │лила, пе-  │            │      │          │
│   │            │               │сок, вода  │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│138│Антикорро-  │ГКЖ-94, Эмаль  │           │для покрытия│   4  │          │
│   │зийное пок- │ПВХ            │           │резервуаров │      │          │
│   │рытие       │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│139│Эпоксидное  │ПЭП-971        │           │покрытие    │   6  │          │
│   │покрытие    │               │           │труб на     │      │          │
│   │            │               │           │судах       │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│140│Пентапласт  │А-4            │мономер    │покрытие    │   6  │          │
│   │            │               │пентапласт │труб        │      │          │
│   │            │               │- 100 м.ч.,│            │      │          │
│   │            │               │ЭД-20 -    │            │      │          │
│   │            │               │1,03 м.ч., │            │      │          │
│   │            │               │бисалко-   │            │      │          │
│   │            │               │фен -      │            │      │          │
│   │            │               │0,35 м.ч., │            │      │          │
│   │            │               │С-49 -     │            │      │          │
│   │            │               │0,2 м.ч.   │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│141│Антикорро-  │ПВХ-716        │           │покрытие    │   6  │температу-│
│   │зийное пок- │               │           │труб        │      │ра воды не│
│   │рытие       │               │           │            │      │более 20  │
│   │            │               │           │            │      │          │
│142│Антикорро-  │"Полан"        │           │покрытие    │   2  │          │
│   │зийное пок- │ТУ 38106309-80 │           │резервуаров │      │          │
│   │рытие       │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│143│Антикорро-  │ГТ-753Н        │           │покрытие    │   1  │основа для│
│   │зийное пок- │               │           │труб        │      │других    │
│   │рытие       │               │           │            │      │покрытий  │
│   │            │               │           │            │      │          │
│144│Стеклоцемент│ТУ 69-УССР-73  │           │покрытие    │   8  │          │
│   │            │РСН 213-87     │           │металличес- │      │          │
│   │            │               │           │ких емкостей│      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│145│Полимерное  │пентапласт А-4 │           │покрытие    │   1  │          │
│   │порошковое  │               │           │труб на     │      │          │
│   │лакокрасоч- │               │           │судах       │      │          │
│   │ное покрытие│               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│146│Полимерное  │ПВХ-716        │           │то же       │   1  │          │
│   │винилхлорид-│               │           │            │      │          │
│   │ное покрытие│               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│147│Эпоксидное  │ПЭП-971        │           │то же       │   1  │с ежесу-  │
│   │покрытие    │               │           │            │      │точной    │
│   │            │               │           │            │      │сменой во-│
│   │            │               │           │            │      │ды        │
│   │            │               │           │            │      │          │
│148│Сополимер   │"КОРС"         │           │покрытие    │   1  │          │
│   │            │               │           │труб и      │      │          │
│   │            │               │           │емкостей    │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│149│Антикорро-  │эмали: ХС-710 и│           │покрытие    │   1  │трубы диа-│
│   │зийное пок- │       ХС-720  │           │труб        │      │метром    │
│   │рытие       │               │           │            │      │более     │
│   │            │               │           │            │      │159 мм    │
│   │            │               │           │            │      │          │
│150│Краски      │А9-ХБ, ГПЛ-ХБ, │           │для цистерн │      │          │
│   │"КОЛТУРИТ"  │ЕХБ фирмы "Сиг-│           │на судах    │      │          │
│   │            │ма" (Бельгия)  │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│151│Краска фирмы│"ЕПИКОН" - 500Р│           │для резерву-│      │          │
│   │"Чугоку Ма- │               │           │аров на су- │      │          │
│   │рин Пэинт"  │               │           │дах         │      │          │
│   │(Япония)    │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│152│Модифициро- │               │модификатор│покрытие    │      │          │
│   │ванный поли-│               │3,3-дих-   │труб        │      │          │
│   │этилен низ- │               │лор-4,4-ди-│            │      │          │
│   │кого давле- │               │аминодифе- │            │      │          │
│   │ния         │               │нилметан до│            │      │          │
│   │            │               │1% и пиг-  │            │      │          │
│   │            │               │мент - ок- │            │      │          │
│   │            │               │сид железа │            │      │          │
│   │            │               │до 5%      │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│153│Антикорро-  │"Фанкор-2"     │           │покрытие    │   1  │          │
│   │зийное фос- │               │           │труб        │      │          │
│   │фатное пок- │"Фанкор-2Д"    │           │то же       │      │          │
│   │рытие       │"Фанкор-4СМ"   │           │то же       │      │          │
│   │            │"Фанкор-4С"    │           │покрытие    │   1  │          │
│   │            │               │           │резервуаров │      │          │
│   │            │"Фанкор-4М"    │           │для ороси-  │   1  │          │
│   │            │               │           │тельных     │      │          │
│   │            │               │           │систем      │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│154│Эпоксидная  │эпоксидная смо-│           │антикорро-  │   1  │          │
│   │композиция  │ла ЭД-20 ГОСТ  │           │зийное пок- │      │          │
│   │            │10587-84- 100  │           │рытие       │      │          │
│   │            │м.ч., модифика-│           │            │      │          │
│   │            │тор М-2-олиго -│           │            │      │          │
│   │            │эфиэпоксид -   │           │            │      │          │
│   │            │"Лаппросид-730"│           │            │      │          │
│   │            │ТУ 6-05-221-   │           │            │      │          │
│   │            │979-88 - 10 м. │           │            │      │          │
│   │            │ч., отвердитель│           │            │      │          │
│   │            │- моноцианэтил-│           │            │      │          │
│   │            │диэтилентриамин│           │            │      │          │
│   │            │УП-0633М       │           │            │      │          │
│   │            │ТУ 6-05-1863-78│           │            │      │          │
│   │            │-19 м.ч.       │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│155│Покрытия на │"АРИЛОКС-2101" │           │для деталей │   1  │          │
│   │основе поли-│ТУ 6-05-231-321│           │водосчетчи- │      │          │
│   │фениленокси-│-88,           │           │ков и насо- │      │          │
│   │да          │"АРИЛОКС-2112" │           │сов (горяч.)│      │          │
│   │            │ТУ 6-05-231-313│           │            │      │          │
│   │            │-87,           │           │            │      │          │
│   │            │"АРИЛОКС-2121" │           │            │      │          │
│   │            │ТУ 6-58-365-89 │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│156│Ингибирован-│               │ортофосфор-│для покрытия│   5  │          │
│   │ный преобра-│               │ная кислота│металличес- │      │          │
│   │зователь    │               │- 60 мл,   │ких резерву-│      │          │
│   │ржавчины    │               │окись цинка│аров (перед │      │          │
│   │N 444       │               │- 25 г,    │покраской)  │      │          │
│   │            │               │метасиликат│            │      │          │
│   │            │               │натрия -   │            │      │          │
│   │            │               │10 г,      │            │      │          │
│   │            │               │гипосульфит│            │      │          │
│   │            │               │кальция -  │            │      │          │
│   │            │               │0,1 г,     │            │      │          │
│   │            │               │гексамето- │            │      │          │
│   │            │               │фосфат нат-│            │      │          │
│   │            │               │рия -      │            │      │          │
│   │            │               │0,01 г,    │            │      │          │
│   │            │               │борная кис-│            │      │          │
│   │            │               │лота -     │            │      │          │
│   │            │               │0,1 г,     │            │      │          │
│   │            │               │танин -    │            │      │          │
│   │            │               │1 г,       │            │      │          │
│   │            │               │вода -     │            │      │          │
│   │            │               │до 1 л     │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│157│Полистироль-│               │полистирол │для железо- │   1  │          │
│   │ные покрытия│               │УПМ-0508 - │бетонных    │      │          │
│   │            │               │37,5 -     │поверхностей│      │          │
│   │            │               │45 кг,     │водопровод- │      │          │
│   │            │               │толуол -   │ных сооруже-│      │          │
│   │            │               │173 -      │ний         │      │          │
│   │            │               │180 л, ди- │            │      │          │
│   │            │               │метифталат │            │      │          │
│   │            │               │- 3,8 -    │            │      │          │
│   │            │               │5,7 л, гли-│            │      │          │
│   │            │               │цериновый  │            │      │          │
│   │            │               │эфир кани- │            │      │          │
│   │            │               │фоли - 4,5 │            │      │          │
│   │            │               │- 7,5 кг,  │            │      │          │
│   │            │               │диэтиловый │            │      │          │
│   │            │               │эфир - 7,5 │            │      │          │
│   │            │               │- 12,8 л   │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│158│Смазка УПИ и│ОСТ 95419-76   │           │гидрозащита │   3  │          │
│   │жидкость РЖН│ТУ 6-02-3-271- │           │насосного   │      │          │
│   │            │81             │           │оборудования│      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│159│Антикорро-  │               │алюминий - │для труб    │   5  │наносится │
│   │зийное пок- │               │53 - 57%,  │(горяч.)    │      │горячим   │
│   │рытие       │               │цинк -     │            │      │способом  │
│   │"Гальвалюм" │               │42 - 45%,  │            │      │по техно- │
│   │            │               │кремний -  │            │      │логии     │
│   │            │               │1,2 - 1,5% │            │      │УралНИТИ  │
│   │            │               │           │            │      │          │
│160│Эпоксидкау- │смола "МАКРО"  │           │для гидро-  │   4  │          │
│   │чуковая     │ТУ 193.058-91  │           │изоляции со-│      │          │
│   │модернизи-  │               │           │оружений    │      │          │
│   │рованная    │               │           │            │      │          │
│   │композиция  │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│161│Тройной     │фирма "Карлайн │           │то же       │   3  │          │
│   │этилен -    │Синтек Системс"│           │            │      │          │
│   │пропиленовый│(США)          │           │            │      │          │
│   │каучук      │               │           │            │      │          │
│   │(ТЭПК)      │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│162│Модификатор │МПБ-1          │жидкое нат-│для гидро-  │  19  │          │
│   │поверхности │               │риевое     │изоляции ж/ │      │          │
│   │бетона      │               │стекло - 55│бетонных со-│      │          │
│   │            │               │- 58%, со- │оружений и  │      │          │
│   │            │               │полимер пи-│противокор- │      │          │
│   │            │               │перилена с │розийной    │      │          │
│   │            │               │метакрило- │защиты      │      │          │
│   │            │               │вой кисло- │            │      │          │
│   │            │               │той ПР-МАК │            │      │          │
│   │            │               │- 0,2%, во-│            │      │          │
│   │            │               │да         │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│163│Асфальтопо- │               │щебень -   │для облицов-│   1  │          │
│   │лимербетон  │               │42,5%, ми- │ки водохо-  │      │          │
│   │(АПБ)       │               │неральный  │зяйственных │      │          │
│   │            │               │песок -    │каналов     │      │          │
│   │            │               │42,5%, ми- │            │      │          │
│   │            │               │неральный  │            │      │          │
│   │            │               │порошок -  │            │      │          │
│   │            │               │15%, поли- │            │      │          │
│   │            │               │мер - би-  │            │      │          │
│   │            │               │тумный вя- │            │      │          │
│   │            │               │жущий - 5% │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│164│Полиизобути-│               │           │для окраски │  12  │          │
│   │леновый лак │               │           │бассейнов   │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│165│Пленка на   │               │синтезиро- │для гидро-  │   4  │          │
│   │основе поли-│               │вана на ос-│изоляции    │      │          │
│   │уретанмоче- │               │нове полиэ-│плаватель-  │      │          │
│   │вины, арми- │               │фира II - I│ных бас-    │      │          │
│   │рованная    │               │и 4,4 дифе-│сейнов      │      │          │
│   │стеклотканью│               │нилметанди-│            │      │          │
│   │            │               │изоцианата │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│166│Армированный│ТУ 17-31-1-75  │           │покрытие    │   4  │          │
│   │пленочный   │               │           │плавательных│      │          │
│   │материал    │               │           │бассейнов   │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│167│Эмаль       │ЭП-755         │           │для окраски │  12  │          │
│   │            │               │           │плавательных│      │          │
│   │            │               │           │бассейнов   │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│168│Пленка, ар- │               │ПВХ С-70 - │для гидро-  │   4  │          │
│   │мированная  │               │100 м.ч.,  │изоляции    │      │          │
│   │лавсаном,   │               │каучук     │сборно -    │      │          │
│   │покрытая    │               │СКН-26М -  │разборных   │      │          │
│   │полимером на│               │44,5 м.ч., │плавательных│      │          │
│   │основе ПВХ  │               │ДОФ -      │бассейнов   │      │          │
│   │смолы       │               │20,8 м.ч., │            │      │          │
│   │            │               │бикарбонат │            │      │          │
│   │            │               │натрия -   │            │      │          │
│   │            │               │1,5 м. ч., │            │      │          │
│   │            │               │диоктилсе- │            │      │          │
│   │            │               │бацианат - │            │      │          │
│   │            │               │37,4 м.ч., │            │      │          │
│   │            │               │стеарат    │            │      │          │
│   │            │               │кальция -  │            │      │          │
│   │            │               │2,01 м.ч., │            │      │          │
│   │            │               │силикат    │            │      │          │
│   │            │               │свинца -   │            │      │          │
│   │            │               │10,5 м.ч., │            │      │          │
│   │            │               │пигментная │            │      │          │
│   │            │               │паста -    │            │      │          │
│   │            │               │4,2 м.ч.   │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│168│Отвержденные│ПСК            │           │монтаж и    │  23  │время     │
│а  │полимерные  │               │           │ремонт поли-│      │выдержки  │
│   │композиции  │               │           │мерных труб │      │15        │
│   │            │               │           │            │      │суток и   │
│   │            │               │           │            │      │промывка  │
│   │            │               │           │            │      │проточной │
│   │            │               │           │            │      │водой 9   │
│   │            │               │           │            │      │суток     │
│   │            │               │           │            │      │          │
│168│Полиэтиле-  │ГОСТ           │на битуме  │для покрытия│  32  │          │
│б  │новая пленка│10354-82       │БН 70/30   │емкостей с  │      │          │
│   │            │               │ГОСТ       │проточной   │      │          │
│   │            │               │6617-76    │водой       │      │          │
├───┴────────────┴───────────────┴───────────┴────────────┴──────┴──────────┤
│              III. Клеи, резины, смазки, герметики                         │
│                    (контактирующие с водой)                               │
├───┬────────────┬───────────────┬───────────┬────────────┬──────┬──────────┤
│169│Эпоксидный  │               │ЭД-20 -    │для соедине-│      │          │
│   │клей        │               │100 м.ч.,  │ния труб    │      │          │
│   │            │               │ДБФ -      │            │      │          │
│   │            │               │15 м.ч.,   │            │      │          │
│   │            │               │асбест -   │            │      │          │
│   │            │               │10 м.ч.,   │            │      │          │
│   │            │               │кубовые ос-│            │      │          │
│   │            │               │татки гек- │            │      │          │
│   │            │               │саметилен- │            │      │          │
│   │            │               │диамина -  │            │      │          │
│   │            │               │18,5 м.ч.  │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│170│Эпоксидный  │               │ЭД-20 -    │то же       │      │          │
│   │клей        │               │100 м.ч.,  │            │      │          │
│   │            │               │полиэфир   │            │      │          │
│   │            │               │МГФ -      │            │      │          │
│   │            │               │20 м.ч.,   │            │      │          │
│   │            │               │цемент -   │            │      │          │
│   │            │               │80 м.ч.,   │            │      │          │
│   │            │               │асбест -   │            │      │          │
│   │            │               │10 м.ч.,   │            │      │          │
│   │            │               │ПЭПА -     │            │      │          │
│   │            │               │12 м.ч.    │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│171│Эпоксидный  │               │ЭД-16 -    │то же       │      │          │
│   │клей        │               │100 м.ч.,  │            │      │          │
│   │            │               │полиэфир   │            │      │          │
│   │            │               │МГФ -      │            │      │          │
│   │            │               │20 м.ч.,   │            │      │          │
│   │            │               │цемент -   │            │      │          │
│   │            │               │80 м.ч.,   │            │      │          │
│   │            │               │асбест -   │            │      │          │
│   │            │               │10 м.ч.,   │            │      │          │
│   │            │               │ПЭПА -     │            │      │          │
│   │            │               │14 м.ч.    │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│172│Эпоксидный  │ТУ 6-05-1309-70│ЭД-16 или  │то же       │   4  │          │
│   │клей        │               │ЭД-20 -    │            │      │          │
│   │            │               │100 м.ч.,  │            │      │          │
│   │            │               │фуриловый  │            │      │          │
│   │            │               │спирт -    │            │      │          │
│   │            │               │20 м.ч.,   │            │      │          │
│   │            │               │портландце-│            │      │          │
│   │            │               │мент или   │            │      │          │
│   │            │               │асбест -   │            │      │          │
│   │            │               │250 м.ч.,  │            │      │          │
│   │            │               │ПЭПА -     │            │      │          │
│   │            │               │20 м.ч.    │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│173│Клей        │ГИПК-127       │           │для ПВХ труб│   1  │сушка 6   │
│   │            │ТУ 6-05-25-79  │           │            │      │суток и   │
│   │            │               │           │            │      │10-кратная│
│   │            │               │           │            │      │промывка  │
│   │            │               │           │            │      │          │
│174│Резиновая   │ИРП-1365       │           │для изготов-│      │          │
│   │смесь       │               │           │ления колец │      │          │
│   │            │               │           │муфтовых    │      │          │
│   │            │               │           │соединений  │      │          │
│   │            │               │           │асбоцемент- │      │          │
│   │            │               │           │ных труб    │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│175│Резина      │Д-51           │           │детали      │   1  │          │
│   │            │               │           │насосов     │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│176│Резиновая   │1100М          │Рецептурные│емкости для │   4  │при темпе-│
│   │смесь       │1100МТ         │карты      │10-дневного │      │ратуре ат-│
│   │            │1100ТС         │N 11205/73 │хранения и  │      │мосферного│
│   │            │               │и          │транспорти- │      │воздуха не│
│   │            │               │N 11205/74 │рования воды│      │более 5   │
│   │            │               │Уфимского  │            │      │          │
│   │            │               │завода РТИ │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│177│Резиновая   │К  - 193       │           │уплотнитель-│   1  │          │
│   │смесь       │ з             │           │ные кольца  │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│178│Резина      │40009-12       │           │то же       │   4  │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│179│Резина      │6-00-24        │           │уплотнитель-│   1  │при усло- │
│   │            │               │           │ные кольца  │      │вии теп-  │
│   │            │               │           │(горяч.)    │      │лостатиро-│
│   │            │               │           │            │      │вания ре- │
│   │            │               │           │            │      │зины при  │
│   │            │               │           │            │      │T = 200   │
│   │            │               │           │            │      │град. C в │
│   │            │               │           │            │      │течение   │
│   │            │               │           │            │      │3 часов   │
│   │            │               │           │            │      │          │
│180│Резина      │ИРП-1224-1     │           │детали насо-│   4  │          │
│   │            │ТУ 38005204-71 │           │сов         │      │          │
│   │            │-51-3050 (ВР-1)│           │            │      │          │
│   │            │ТУ 38005924-73 │           │то же       │   1  │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│181│Резина      │7-3825 и 3825 -│           │подшипники в│   4  │          │
│   │            │НТА            │           │электронасо-│      │          │
│   │            │ТУ 38-005204-71│           │сах         │      │          │
│   │            │и ТУ           │           │            │      │          │
│   │            │38-0051166-73  │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│182│Резина      │7-ВРГ-25-1     │           │то же       │   4  │          │
│   │            │ТУ 38-0051166- │           │            │      │          │
│   │            │73             │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│183│Резина      │ИРП-1078А,     │           │клапаны в   │  12  │          │
│   │            │ИРП-3012,      │           │насосах     │      │          │
│   │            │ИРП-1136,      │           │            │      │          │
│   │            │ИРП-1175       │           │            │      │          │
│   │            │ТУ 38-005924-73│           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│184│Резина      │ИРП-1220, САМ -│           │прокладочные│  25  │промывка в│
│   │            │100            │           │кольца      │      │течение 10│
│   │            │               │           │(горяч.)    │      │дней      │
│   │            │               │           │            │      │          │
│185│Резина      │СФ-10-47       │           │детали сан- │   1  │          │
│   │            │               │           │техники     │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│186│Резиновая   │               │на основе  │детали на-  │   5  │          │
│   │смесь       │               │каучука    │сосного обо-│      │          │
│   │            │               │СКН-40 или │рудования   │      │          │
│   │            │               │СКН-26 с   │            │      │          │
│   │            │               │добавлением│            │      │          │
│   │            │               │каптакса   │            │      │          │
│   │            │               │или альтак-│            │      │          │
│   │            │               │са -       │            │      │          │
│   │            │               │0,4 м.ч.   │            │      │          │
│   │            │               │и неозона  │            │      │          │
│   │            │               │"Д" -      │            │      │          │
│   │            │               │52 м.ч. на │            │      │          │
│   │            │               │100 м.ч.   │            │      │          │
│   │            │               │каучука    │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│187│Резиновая   │Д-51           │           │то же       │   4  │          │
│   │смесь       │ТУ 06-83-40-81 │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│188│Резиновая   │НО-68-1        │           │детали сан- │   1  │          │
│   │смесь       │ТУ 38-005-     │           │техники     │      │          │
│   │            │1166-87        │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│189│Силиконовая │ИРП-1338 и     │           │то же       │   4  │предвари- │
│   │резина      │ИРП-1338 (ради-│           │            │      │тельное   │
│   │            │ационной вулка-│           │            │      │кипячение │
│   │            │низации)       │           │            │      │в течение │
│   │            │ТУ 38-103109-72│           │            │      │1 часа    │
│   │            │               │           │            │      │          │
│190│Самовулкани-│КЛТ-30 марки А │           │герметизация│   1  │          │
│   │зирующийся  │               │           │резьбовых   │      │          │
│   │кремнийорга-│               │           │соединений  │      │          │
│   │нический    │               │           │водопроводов│      │          │
│   │компаунд    │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│191│Эпоксидный  │               │ЭД-16 и    │то же       │      │          │
│   │компаунд    │               │ЭД-20 -    │            │      │          │
│   │            │               │100 м.ч.,  │            │      │          │
│   │            │               │ПЭПА -     │            │      │          │
│   │            │               │11,1 м.ч.  │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│192│Клей        │               │ЭД-20 -    │для склеива-│   1  │          │
│   │            │               │100 м.ч.,  │ния труб    │      │          │
│   │            │               │ДОФ -      │            │      │          │
│   │            │               │15 м.ч.,   │            │      │          │
│   │            │               │алюминиевая│            │      │          │
│   │            │               │пудра -    │            │      │          │
│   │            │               │10 м.ч.,   │            │      │          │
│   │            │               │ПЭПА -     │            │      │          │
│   │            │               │100 м.ч.   │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│193│Клей        │"Стык"         │           │для склеива-│   1  │          │
│   │            │               │           │ния труб    │      │          │
│   │            │               │           │(горяч.)    │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│194│Клей        │ЭПК-519        │           │для ремонт- │      │          │
│   │            │               │           │ных работ   │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│195│Смазка      │ВНИИ-Н-292     │           │для водопро-│   3  │          │
│   │            │               │           │водных кра- │      │          │
│   │            │               │           │нов         │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│196│Клей        │               │ЭД-20 -    │для склеива-│   1  │          │
│   │            │               │100 м.ч.,  │ния труб    │      │          │
│   │            │               │полиамидная│            │      │          │
│   │            │               │смола Л-20 │            │      │          │
│   │            │               │- 60 м.ч., │            │      │          │
│   │            │               │алюминиевая│            │      │          │
│   │            │               │пудра -    │            │      │          │
│   │            │               │10 м.ч.    │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│197│Смазка      │ВНИИНП 291     │           │для водопро-│   3  │          │
│   │            │ВТУ НП 125-65  │           │водных кра- │      │          │
│   │            │               │           │нов         │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│198│Силицирован-│ПГ-500         │           │для насосно-│  12  │          │
│   │ный графит  │ВТУ 27-674-73  │           │го оборудо- │      │          │
│   │            │               │           │вания       │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│199│Графит      │СГ-Т (СГ-П)    │           │то же       │   4  │          │
│   │            │ТУ 48-01-77-71 │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│200│Графитофто- │"КВ"           │           │то же       │   4  │          │
│   │ропласт     │ТУ 48-0120-20- │           │            │      │          │
│   │            │75             │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│201│Герметик    │АГ-4 и АГ-4И   │полиизобу- │для защиты  │  12  │          │
│   │антиаэраци- │               │тилен П-200│воды от ис- │      │          │
│   │онный       │               │- 1,7 м.ч.,│парения и   │      │          │
│   │            │               │каучук -   │загрязнения │      │          │
│   │            │               │СК-ЭЦ-40 - │(горяч.)    │      │          │
│   │            │               │1,03 м. ч.,│            │      │          │
│   │            │               │парафин    │            │      │          │
│   │            │               │мед. -     │            │      │          │
│   │            │               │0,6 м.ч.,  │            │      │          │
│   │            │               │масло пар- │            │      │          │
│   │            │               │фимерное - │            │      │          │
│   │            │               │100 м.ч.   │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│202│Припой      │ПС -25 и       │           │в судовых   │   1  │          │
│   │            │  р            │           │водоразбор- │      │          │
│   │            │ПМРОП  6-4-0,3 │           │ных автома- │      │          │
│   │            │     р         │           │тах         │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│203│Бутилкаучу- │"ГЕРЛЕН"       │           │для гермети-│   1  │          │
│   │ковая лента │               │           │зации пле-  │      │          │
│   │            │               │           │ночных про- │      │          │
│   │            │               │           │тивофильтра-│      │          │
│   │            │               │           │ционных эк- │      │          │
│   │            │               │           │ранов       │      │          │
├───┴────────────┴───────────────┴───────────┴────────────┴──────┴──────────┤
│       IV. Ионообменные и другие материалы, используемые                   │
│                      при опреснении воды                                  │
├───┬────────────┬───────────────┬───────────┬────────────┬──────┬──────────┤
│204│Ионитовые   │МА-40, МА-41,  │           │электролиз- │5 и 7 │при усло- │
│   │мембраны    │МА-41ИМ, МК-40,│           │ное опресне-│      │вии допол-│
│   │            │МК-44, МК-44М, │           │ние воды    │      │нительной │
│   │            │МК-41И, МК-484 │           │            │      │фильтрации│
│   │            │               │           │            │      │воды через│
│   │            │               │           │            │      │          │
│205│Ионитовые   │МК-100, МКК-1  │           │для опресне-│   3  │предвари- │
│   │мембраны    │ТУ 95-342-75   │           │ния и       │      │тельная   │
│   │            │МАК-1р         │           │очистки со- │      │кислотно -│
│   │            │               │           │леных и со- │      │щелочная  │
│   │            │               │           │лоноватых   │      │обработка │
│   │            │               │           │вод         │      │и доочист-│
│   │            │               │           │            │      │ка через  │
│   │            │               │           │            │      │БАУ       │
│   │            │               │           │            │      │          │
│206│Ионитовые   │МКК, МАК ГОСТ  │           │для опресне-│   3  │          │
│   │мембраны    │9538-75        │           │ния воды    │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│207│Катиониты   │КУ-2-8 П.ч.,   │           │то же       │4 и 7 │          │
│   │            │КУ-2-12 П.ч.,  │           │            │      │          │
│   │            │КУ-2-16 П.ч.,  │           │            │      │          │
│   │            │КУ-2-8 ч.с.    │           │            │      │          │
│   │            │КУ-23 и КУ-23  │           │            │      │          │
│   │            │ч.             │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│208│Аниониты    │ЭДЭ-10П (в гид-│           │то же       │   4  │          │
│   │            │роксильной фор-│           │            │      │          │
│   │            │ме), АВ-17-8   │           │            │      │          │
│   │            │П.ч., АВ-17-8п,│           │            │      │          │
│   │            │АВ-17-10 П.ч.  │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│209│Фильтры сме-│КУ-2-8 ч.с. и  │смесь кати-│то же       │   4  │          │
│   │шанного дей-│АВ-17-8 ч.с.,  │онита и    │            │      │          │
│   │ствия       │КУ-2-12 П.ч. и │анионита в │            │      │          │
│   │            │АВ-17-8-П.ч.   │объемных   │            │      │          │
│   │            │               │отношениях │            │      │          │
│   │            │               │1:1, 2:1,  │            │      │          │
│   │            │               │1:2        │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│210│Мипластовые │ТУ 6-05-1670-74│эмульсион- │опреснитель-│   3  │          │
│   │сепараторы  │               │ный ПВХ    │ные установ-│      │          │
│   │            │               │Е-62       │ки          │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│211│Бор - бром- │СББ-1          │           │для улучше- │   7  │          │
│   │селективный │               │           │ния качества│      │          │
│   │сорбент     │               │           │морской во- │      │          │
│   │            │               │           │ды, опрес-  │      │          │
│   │            │               │           │ненной      │      │          │
│   │            │               │           │электродиа- │      │          │
│   │            │               │           │лизом       │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│212│Пленка ПВХ  │П-74 ЭМ, П-74  │           │фильтрующий │   7  │с последу-│
│   │            │ЭМ             │           │материал в  │      │ющим филь-│
│   │            │ГОСТ 25250-88  │           │электролиз- │      │трованием │
│   │            │               │           │ных опресни-│      │воды через│
│   │            │               │           │телях       │      │БАУ       │
│   │            │               │           │            │      │          │
│213│Пленка вини-│тип КПО        │           │в опресни-  │      │то же     │
│   │пластовая   │ГОСТ 16398-81  │           │тельных ус- │      │          │
│   │каландиро-  │               │           │тановках    │      │          │
│   │ванная      │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│214│Обратноос-  │               │на основе  │для опресни-│   1  │          │
│   │мотические  │               │ацетатцел- │тельных ус- │      │          │
│   │аппараты    │               │люлозных   │тановок     │      │          │
│   │            │               │волокон и  │            │      │          │
│   │            │               │эпоксидных │            │      │          │
│   │            │               │компаундов,│            │      │          │
│   │            │               │включающих │            │      │          │
│   │            │               │смолу ЭД-20│            │      │          │
│   │            │               │и отверди- │            │      │          │
│   │            │               │тели       │            │      │          │
│   │            │               │УП-0633 и  │            │      │          │
│   │            │               │УП-583     │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│215│Мембранные  │ЭРО-МО-65/475, │           │для опресне-│   7  │промывка  │
│   │обратно-    │ЭРУ-Э-100/500, │           │ния воды    │      │не менее  │
│   │осмотические│ЭРУ-Э-100/1000,│           │            │      │24 часов  │
│   │рулонные    │ЭРО-Б-45/310,  │           │            │      │          │
│   │элементы    │ЭРО-200-1016,  │           │            │      │          │
│   │            │ЭРО-96-950,    │           │            │      │          │
│   │            │ЭРО-100-1016,  │           │            │      │          │
│   │            │ЭРО-100-475    │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│216│Электродиа- │ЭР-16          │           │то же       │   3  │с учетом  │
│   │лизная оп-  │ТУ ЭУ-16.00.00 │           │            │      │исходного │
│   │реснительная│               │           │            │      │химическо-│
│   │установка   │               │           │            │      │го состава│
│   │            │               │           │            │      │воды      │
│   │            │               │           │            │      │          │
│216│Паронит     │ПОН            │           │рабочая     │   3  │при усло- │
│а  │            │ГОСТ 481-80    │           │прокладка в │      │вии кон-  │
│   │            │               │           │обратноосмо-│      │такта не  │
│   │            │               │           │тических и  │      │более     │
│   │            │               │           │электродиа- │      │0,6 кв.   │
│   │            │               │           │лизных оп-  │      │см/литр   │
│   │            │               │           │реснителях  │      │воды      │
│   │            │               │           │            │      │          │
│216│Ацетилцеллю-│МОО МГА "Влади-│           │для обратно-│   3  │          │
│б  │лозные мем- │пор"           │           │осмотических│      │          │
│   │браны       │ТУ 6-05-1670-74│           │опреснитель-│      │          │
│   │            │               │           │ных устано- │      │          │
│   │            │               │           │вок         │      │          │
├───┴────────────┴───────────────┴───────────┴────────────┴──────┴──────────┤
│             V. Материалы и реагенты, используемые                         │
│                    в процессе водообработки                               │
├───┬────────────┬───────────────┬───────────┬────────────┬──────┬──────────┤
│217│Катионные   │ВА-2, ВА-2Т,   │           │для очистки │   2  │при соблю-│
│   │флокулянты  │ВА-102, ВА-212,│           │воды        │      │дении ос- │
│   │            │ВПК-402        │           │            │      │таточных  │
│   │            │               │           │            │      │количеств │
│   │            │               │           │            │      │не более  │
│   │            │               │           │            │      │ПДК       │
│   │            │               │           │            │      │          │
│218│Полиакрил-  │ПАА            │           │то же       │   5  │то же     │
│   │амид        │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│219│Полиакрил-  │ТУ 6-01-1049-  │           │то же       │   2  │то же     │
│   │амид гель   │80             │           │            │      │          │
│   │технический │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│220│Полифосфат  │ГОСТ 20291-80  │           │для стабили-│2 и 5 │то же     │
│   │натрия тех- │               │           │зационной   │      │          │
│   │нический    │               │           │обработки   │      │          │
│   │            │               │           │воды        │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│221│Алюминий    │               │           │коагулянт   │   3  │остаточное│
│   │сернокислый │               │           │            │      │количество│
│   │технический │               │           │            │      │алюминия  │
│   │(очищенный) │               │           │            │      │не более  │
│   │            │               │           │            │      │0,5 мг/л  │
│   │            │               │           │            │      │          │
│222│Основной    │ТУ 6-100-235-86│смесь суль-│то же       │1 и 4 │то же     │
│   │сульфат алю-│               │фата с де- │            │      │          │
│   │миния техни-│               │гидрооксо- │            │      │          │
│   │ческого     │               │сульфата   │            │      │          │
│   │            │               │алюминия   │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│223│Флокулянт   │ЦИЭП-110       │           │для очистки │   3  │          │
│   │            │               │           │воды        │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│224│Сульфат ам- │ГОСТ 9097-82   │           │для водопод-│   3  │          │
│   │мония       │               │           │готовки     │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│225│Активная    │               │           │то же       │   3  │остаточное│
│   │кремниевая  │               │           │            │      │количество│
│   │кислота     │               │           │            │      │не более  │
│   │            │               │           │            │      │20 мг/л   │
│   │            │               │           │            │      │(по SiO ) │
│   │            │               │           │            │      │       2  │
│226│Перманганат │ГОСТ 5777-84   │           │для удаления│      │          │
│   │калия       │               │           │запахов и   │      │          │
│   │            │               │           │привкусов   │      │          │
│   │            │               │           │воды        │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│227│Едкий натр  │ГОСТ 2263-79   │           │для водопод-│   3  │исходное  │
│   │технический │марка ТР       │           │готовки     │      │количество│
│   │жидкий про- │               │           │            │      │в воде не │
│   │изводства ПО│               │           │            │      │более     │
│   │"Каустик"   │               │           │            │      │125 мг/л  │
│   │            │               │           │            │      │          │
│228│Ингибитор   │ТУ 309-342-90  │           │антикоррози-│   1  │          │
│   │коррозии    │               │           │онный реа-  │      │          │
│   │"Силикор-1" │               │           │гент        │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│229│Серная кис- │ГОСТ 2184-77   │           │для водопод-│   3  │исходное  │
│   │лота техни- │               │           │готовки     │      │содержание│
│   │ческая (про-│               │           │            │      │в воде не │
│   │изводства   │               │           │            │      │более     │
│   │п/я ГУ 4983 │               │           │            │      │100 мг/л  │
│   │и Алмалыкс- │               │           │            │      │          │
│   │кого завода)│               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│230│Сернокислое │ГОСТ 6981-75   │           │то же       │   3  │то же     │
│   │железо (про-│               │           │            │      │          │
│   │изводства   │               │           │            │      │          │
│   │Магнитогор- │               │           │            │      │          │
│   │ского МК)   │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│231│Сернокислый │               │полученный │коагулянт   │   2  │остаточное│
│   │алюминий    │               │из алунита │            │      │содержание│
│   │            │               │           │            │      │алюминия  │
│   │            │               │           │            │      │не более  │
│   │            │               │           │            │      │0,5 мг/л  │
│   │            │               │           │            │      │          │
│232│Алюможелезо-│ТУ 113-07-     │           │то же       │   2  │то же     │
│   │сульфат на  │11.042-90      │           │            │      │          │
│   │основе нефе-│               │           │            │      │          │
│   │линов ПО    │               │           │            │      │          │
│   │"Апатит"    │               │           │            │      │          │
│   │Мурманской  │               │           │            │      │          │
│   │области     │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│233│Активный    │АГ-3 ГОСТ      │гранулиро- │для доочист-│   5  │          │
│   │уголь       │20464-75, АГ-М │ванный     │ки воды     │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│234│Активный    │СКТ-6 марка А  │то же      │то же       │   5  │          │
│   │уголь       │ГОСТ 4453-74   │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│235│Активный    │СКТ ТУ 6-16-   │           │то же       │   5  │          │
│   │уголь       │2477-81        │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│236│Активный    │СКТ-3 ТУ       │           │то же       │   5  │          │
│   │уголь       │6-16-2727-84   │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│237│Активный    │УСК-5, АГ-ПР   │           │то же       │   5  │          │
│   │уголь       │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│238│Активный    │марка АГ-5 и   │производные│то же       │      │          │
│   │уголь       │АГ-8           │угля АГ-3  │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│239│Активный    │АЛП ТУ         │лигниновый │то же       │   2  │          │
│   │уголь       │6-17-343-92    │порошкооб- │            │      │          │
│   │            │               │разный     │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│240│Активный    │"ХЭМВРИОН"     │аналог углю│то же       │      │          │
│   │уголь       │(ФРГ)          │марки АГ-3 │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│241│Сорбент из  │ТУ 206-9127-   │           │для очистки │   2  │          │
│   │углеродсо-  │00002-02       │           │воды        │      │          │
│   │держащих ан-│               │           │            │      │          │
│   │трацитов    │               │           │            │      │          │
│   │шахты "Угле-│               │           │            │      │          │
│   │род" ПО     │               │           │            │      │          │
│   │"Гуковуголь"│               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│242│Бромселек-  │СБ-1           │на основе  │для очистки │      │          │
│   │тивный сор- │               │хлорида се-│воды от бро-│      │          │
│   │бент        │               │ребра и    │ма          │      │          │
│   │            │               │анионита   │            │      │          │
│   │            │               │АН-511     │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│243│Борсорбент  │АНБ-11Г        │           │для очистки │   7  │          │
│   │            │               │           │воды от бора│      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│244│Алюмосили-  │               │каолинит и │фильтрующий │  27  │          │
│   │катный ад-  │               │доломит    │материал    │      │          │
│   │сорбент,    │               │(15% от ве-│            │      │          │
│   │активирован-│               │са каолини-│            │      │          │
│   │ный магнием │               │та)        │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│245│Металлокера-│               │на основе  │для очистки │  28  │          │
│   │мические    │               │порошкового│воды        │      │          │
│   │фильтры     │               │никеля     │            │      │          │
│   │(СВС -      │               │(80%) и    │            │      │          │
│   │фильтры)    │               │алюминия   │            │      │          │
│   │            │               │(20%)      │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│246│Порошково - │               │никель -   │то же       │  29  │          │
│   │металличес- │               │78%,       │            │      │          │
│   │кие фильтры │               │алюминий - │            │      │          │
│   │(СВС -      │               │22%,       │            │      │          │
│   │фильтры)    │               │железо -   │            │      │          │
│   │            │               │4%,        │            │      │          │
│   │            │               │бор - 0,4% │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│247│Фильтрующие │ФИМВ-ВХ        │           │то же       │   4  │          │
│   │материалы   │ТУ 6-16-01-202 │           │            │      │          │
│   │            │-75            │           │            │      │          │
│   │            │ФМВ-2а         │           │            │      │          │
│   │            │ТУ 6-16-01-239 │           │            │      │          │
│   │            │-75            │           │            │      │          │
│   │            │ФИМВ-Н, МСВ    │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│248│Фильтрующие │суперфильтр -  │из полиак- │то же       │   4  │          │
│   │материалы   │100,           │рилонит-   │            │      │          │
│   │            │суперфильтр -  │рильных и  │            │      │          │
│   │            │100А           │ацетилцел- │            │      │          │
│   │            │               │люлозных   │            │      │          │
│   │            │               │волокон    │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│249│Волокнистый │               │на основе  │то же       │  10  │          │
│   │материал    │               │полиакрил- │            │      │          │
│   │            │               │нитрила,   │            │      │          │
│   │            │               │наполненно-│            │      │          │
│   │            │               │го активи- │            │      │          │
│   │            │               │рованным   │            │      │          │
│   │            │               │углем ОУ-А │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│250│Полипропилен│21180          │           │для очистки │      │          │
│   │            │ГОСТ 26996-86  │           │воды        │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│251│Полистирол  │ПС-Б СТУ       │           │то же       │   4  │          │
│   │            │36-13-905-68,  │           │            │      │          │
│   │            │ПСВ ОСТ        │           │            │      │          │
│   │            │6-05-202-78    │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│252│Пенополиуре-│               │на основе  │фильтрующий │   5  │предвари- │
│   │тан эластич-│               │полиэфира  │материал для│      │тельное   │
│   │ный         │               │П-2200     │обезжелези- │      │вскрытие  │
│   │            │               │           │вания воды  │      │пор в 20% │
│   │            │               │           │            │      │растворе  │
│   │            │               │           │            │      │щелочи с  │
│   │            │               │           │            │      │последую- │
│   │            │               │           │            │      │щей про-  │
│   │            │               │           │            │      │мывкой    │
│   │            │               │           │            │      │          │
│253│Антрацит ак-│ТУ 6-14-15-87  │           │для доочист-│   4  │          │
│   │тивированный│               │           │ки воды     │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│254│Импортный   │               │           │то же       │   4  │          │
│   │активирован-│               │           │            │      │          │
│   │ный уголь - │               │           │            │      │          │
│   │300         │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│255│Активный    │БАУ-МФ         │           │то же       │  26  │          │
│   │уголь       │ГОСТ 6217-74   │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│256│Активный    │ТУ 6-16-2588-82│импрегниро-│то же       │  26  │          │
│   │уголь       │               │ванный     │            │      │          │
│   │            │               │серебром   │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│257│Активный    │ДАР-МФ         │           │то же       │  26  │          │
│   │уголь       │ТУ 6-16-14-74- │           │            │      │          │
│   │            │84             │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│258│Активный    │БАУ            │импрегниро-│очистка воды│  26  │в очищае- │
│   │уголь       │ТУ 6-17-282.ОП │ванный фер-│от изотопов │      │мой воде  │
│   │            │-91            │роцианидом │радиоактив- │      │не должно │
│   │            │               │меди (ФЦУ) │ного цезия  │      │превышать │
│   │            │               │           │            │      │  -7      │
│   │            │               │           │            │      │10   ки/л │
│   │            │               │           │            │      │          │
│259│Силикат нат-│               │           │для защиты  │2 и 3 │в концент-│
│   │рия         │               │           │систем горя-│      │рации до  │
│   │            │               │           │чего водо-  │      │40 мг/л по│
│   │            │               │           │снабжения от│      │SiO       │
│   │            │               │           │коррозии    │      │   2      │
│   │            │               │           │            │      │          │
│260│Реагенты    │ДН-310, СЦ-105 │           │для систем  │   3  │при соблю-│
│   │            │и ФС -407      │           │горячего    │      │дении ра- │
│   │            │    т          │           │водоснабже- │      │бочей дозы│
│   │            │               │           │ния         │      │не более  │
│   │            │               │           │            │      │2,0 мг/л  │
│   │            │               │           │            │      │          │
│261│Сульфитный  │ТУ 6-02-12-129 │           │для регене- │   5  │          │
│   │рассол      │-89            │           │рации натрий│      │          │
│   │            │               │           │- катионито-│      │          │
│   │            │               │           │вых фильтров│      │          │
│   │            │               │           │в системах  │      │          │
│   │            │               │           │горячего во-│      │          │
│   │            │               │           │доснабжения │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│262│Цинковый    │               │           │для защиты  │   3  │остаточное│
│   │комплексонат│               │           │систем горя-│      │содержание│
│   │оксиэтили-  │               │           │чего водо-  │      │в воде не │
│   │дендифосфо- │               │           │снабжения от│      │более     │
│   │новой кисло-│               │           │коррозии и  │      │5,0 мг/л  │
│   │ты (ОЭДФК)  │               │           │накипеобра- │      │          │
│   │            │               │           │зования     │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│263│Оксиэтили-  │               │           │то же       │   3  │остаточное│
│   │дендифосфо- │               │           │            │      │содержание│
│   │новая кисло-│               │           │            │      │в воде не │
│   │та          │               │           │            │      │более 0,6 │
│   │            │               │           │            │      │мг/л      │
│   │            │               │           │            │      │          │
│264│Фосфорсодер-│ИОМС-1         │           │то же       │      │          │
│   │жащий комп- │               │           │            │      │          │
│   │лексон      │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│265│Полистироль-│ПСВ-П-413      │           │деаэрацион- │   3  │          │
│   │ные шарики  │ТУ 6-0,5-2040- │           │ная защитная│      │          │
│   │            │87             │           │пленка в    │      │          │
│   │            │               │           │баках - ак- │      │          │
│   │            │               │           │кумуляторах │      │          │
│   │            │               │           │в системах  │      │          │
│   │            │               │           │горячего во-│      │          │
│   │            │               │           │доснабжения │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│266│Натрий фто- │ГОСТ 2871-75,  │           │для фториро-│      │          │
│   │ристый тех- │Изменение N 1, │           │вания воды  │      │          │
│   │нический    │марка А, высший│           │            │      │          │
│   │            │сорт           │           │            │      │          │
│   │            │ТУ 113-08-586- │           │            │      │          │
│   │            │86             │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│267│Кремнефто-  │ГОСТ 10129-62  │           │то же       │      │          │
│   │ристый аммо-│               │           │            │      │          │
│   │ний         │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│268│Кремнефто-  │ТУ 6-69-2774-73│           │то же       │      │          │
│   │ристая кис- │               │           │            │      │          │
│   │лота 45%    │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│269│Фтористово- │ГОСТ 10484-63  │           │то же       │      │          │
│   │дородная    │               │           │            │      │          │
│   │кислота     │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│270│Натрий крем-│ГОСТ 87-77     │           │то же       │      │          │
│   │нефтористый │               │           │            │      │          │
│   │технический │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│271│Флокулянт   │ЛТ-2, ЛТ-22С,  │на основе  │для водопод-│      │остаточное│
│   │"МАГНАФЛОК  │ЛТ-24, ЛТ-25,  │полиакрил- │готовки     │      │содержание│
│   │ЛТ"         │ЛТ-26          │амида      │            │      │полиакрил-│
│   │(ГДР)       │               │           │            │      │амида не  │
│   │            │               │           │            │      │более 2,0 │
│   │            │               │           │            │      │мг/л      │
│   │            │               │           │            │      │          │
│272│Белильная   │ТУ 6-01-589-76 │           │для обезза- │      │          │
│   │термостойкая│               │           │раживания   │      │          │
│   │известь     │               │           │воды        │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│273│Гипохлорит  │ГОСТ 11086-76, │           │то же       │   2  │          │
│   │натрия      │марка А, ТУ    │           │            │      │          │
│   │технического│6-01-1287-84   │           │            │      │          │
│   │            │с Изменением   │           │            │      │          │
│   │            │N 1            │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│274│Нейтральный │марка А, ГОСТ  │           │то же       │   2  │          │
│   │гипохлорит  │25263-76 и ГОСТ│           │            │      │          │
│   │кальция     │25263-89 ВД    │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│275│Модифициро- │ТУ 303-90      │           │фильтрующий │   3  │          │
│   │ванный кок- │УВЕИ 060711.002│           │материал    │      │          │
│   │совый сор-  │ТУ             │           │            │      │          │
│   │бент        │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│276│Модифициро- │ТУ 303-90      │           │то же       │   3  │          │
│   │ванный агре-│УВЕИ 060711.003│           │            │      │          │
│   │литовый сор-│ТУ             │           │            │      │          │
│   │бент        │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│277│Модифициро- │ТУ 303-90      │           │то же       │   3  │          │
│   │ванный бето-│УВЕИ 060711.004│           │            │      │          │
│   │нитовый сор-│ТУ             │           │            │      │          │
│   │бент        │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│278│Модифициро- │марки СК-1 и   │           │то же       │   3  │          │
│   │ванный суль-│СК-2           │           │            │      │          │
│   │фоуголь     │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│279│Гранитный   │Щорсовского    │           │то же       │   2  │          │
│   │отсев       │гранкарьера    │           │            │      │          │
│   │            │Житомирской    │           │            │      │          │
│   │            │области        │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│280│Гранит      │Шимановского   │           │то же       │      │          │
│   │            │месторождения  │           │            │      │          │
│   │            │Амурской облас-│           │            │      │          │
│   │            │ти, Синегорско-│           │            │      │          │
│   │            │го - Магаданс- │           │            │      │          │
│   │            │кой области    │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│281│Отсев дроб- │Ново - Смолин- │           │то же       │ 15 и │          │
│   │ления гра-  │ского месторож-│           │            │  30  │          │
│   │нитного     │дения Челябин- │           │            │      │          │
│   │карьера N 1 │ской области   │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│282│Гранодиарит │Месторождения: │           │фильтрующий │      │          │
│   │            │Амурской облас-│           │материал    │      │          │
│   │            │ти, "Ольховое" │           │            │      │          │
│   │            │Камчатской об- │           │            │   2  │          │
│   │            │ласти, Корфовс-│           │            │      │          │
│   │            │кое Хабаровско-│           │            │  17  │          │
│   │            │го края        │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│283│Циолитизиро-│Месторождения: │           │то же       │      │          │
│   │ванный туф  │Лютогское Саха-│           │            │   2  │          │
│   │(клиноптило-│линской облас- │           │            │      │          │
│   │лит)        │ти             │           │            │      │          │
│   │            │Хонгуру - Яку- │           │            │  15  │          │
│   │            │тия,           │           │            │      │          │
│   │            │Середочное     │           │            │  15  │          │
│   │            │Хабаровского   │           │            │      │          │
│   │            │края           │           │            │      │          │
│   │            │ТУ 431.МП-001- │           │            │      │          │
│   │            │91,            │           │            │      │          │
│   │            │Радденское     │           │            │  15  │          │
│   │            │Хабаровского   │           │            │      │          │
│   │            │края           │           │            │      │          │
│   │            │ТУ 431.МП-001- │           │            │      │          │
│   │            │91,            │           │            │      │          │
│   │            │Ягодинское     │           │            │   2  │          │
│   │            │Камчатской     │           │            │      │          │
│   │            │области,       │           │            │      │          │
│   │            │Чугуевское     │           │            │   2  │          │
│   │            │Приморского    │           │            │      │          │
│   │            │края, Тедзами  │           │            │      │          │
│   │            │и Хекодзула -  │           │            │   2  │          │
│   │            │Грузия         │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│284│Цеолит      │Месторождения: │           │то же       │      │          │
│   │            │Пегасское      │           │            │  15  │          │
│   │            │Кемеровской    │           │            │      │          │
│   │            │области        │           │            │      │          │
│   │            │Лютогское      │           │            │   2  │          │
│   │            │Сахалинской    │           │            │      │          │
│   │            │области,       │           │            │      │          │
│   │            │Бадинское      │           │            │   2  │          │
│   │            │Чукотского АО, │           │            │      │          │
│   │            │"Пастбищное"   │           │            │   2  │          │
│   │            │Чукотского АО, │           │            │      │          │
│   │            │Сокирницкое -  │           │            │      │          │
│   │            │Белоруссия     │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│285│Кварцевый   │Месторождения: │           │то же       │      │          │
│   │песок       │Чалганское и   │           │            │      │          │
│   │            │Невинское      │           │            │      │          │
│   │            │Амурской облас-│           │            │      │          │
│   │            │ти,            │           │            │      │          │
│   │            │Горы Хрусталь- │           │            │   5  │          │
│   │            │ной Свердловс- │           │            │      │          │
│   │            │кой обл.,      │           │            │      │          │
│   │            │Черемшанское - │           │            │  17  │          │
│   │            │Бурятия        │           │            │      │          │
│   │            │Карьеры:       │           │то же       │      │          │
│   │            │Таповский      │           │            │  15  │          │
│   │            │Тюменской      │           │            │      │          │
│   │            │области,       │           │            │      │          │
│   │            │"Дворики" и    │           │            │  15  │          │
│   │            │"Архиповский"  │           │            │      │          │
│   │            │Оренбургской   │           │            │      │          │
│   │            │обл.,          │           │            │      │          │
│   │            │Волгоградский  │           │            │      │          │
│   │            │Волгоградской  │           │            │      │          │
│   │            │области        │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│286│Кварцевая   │Ларинское и    │           │то же       │  30  │          │
│   │крупка      │Астафьевское   │           │            │      │          │
│   │            │месторождения  │           │            │      │          │
│   │            │кварцитов      │           │            │      │          │
│   │            │Челябинской    │           │            │      │          │
│   │            │области        │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│287│Кварциты    │Рудник "Анто-  │           │то же       │  17  │          │
│   │            │новский" Кеме- │           │            │      │          │
│   │            │ровской облас- │           │            │      │          │
│   │            │ти, Черемшан-  │           │            │      │          │
│   │            │ское месторож- │           │            │      │          │
│   │            │дение Бурятии  │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│288│Кварциты    │Костомукшское  │           │для очистки │  31  │          │
│   │гранулиро-  │месторождение -│           │воды от же- │      │          │
│   │ванные, обо-│Карелия        │           │леза и мар- │      │          │
│   │гащенные    │               │           │ганца       │      │          │
│   │магнитной   │               │           │            │      │          │
│   │сепарацией  │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│289│Керамзитовая│Элистинского   │           │фильтрующий │      │          │
│   │крошка      │комбината      │           │материал    │      │          │
│   │            │строительных   │           │            │      │          │
│   │            │материалов     │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│290│Керамзитовый│Заводы:        │           │то же       │      │          │
│   │гравий      │Лосиноостровс- │           │            │      │          │
│   │            │кий Московской │           │            │      │          │
│   │            │области,       │           │            │      │          │
│   │            │Богодинский    │           │            │      │          │
│   │            │Тюменской      │           │            │      │          │
│   │            │области        │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│291│Керамзитовый│Угловского     │           │то же       │      │          │
│   │песок       │кирпичного     │           │            │      │          │
│   │            │завода -       │           │            │      │          │
│   │            │г. Владивосток │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│292│Керамзит    │Керамзитовые   │           │то же       │      │          │
│   │            │заводы:        │           │            │      │          │
│   │            │Ленинградский  │           │            │      │          │
│   │            │Ленинградской  │           │            │      │          │
│   │            │области,       │           │            │      │          │
│   │            │Новочеркасский │           │            │      │          │
│   │            │Ростовской     │           │            │      │          │
│   │            │области,       │           │            │      │          │
│   │            │Ульяновский    │           │            │      │          │
│   │            │Ульяновской    │           │            │      │          │
│   │            │области,       │           │            │      │          │
│   │            │Лианозовский   │           │            │      │          │
│   │            │Московской     │           │            │      │          │
│   │            │области,       │           │            │      │          │
│   │            │Мохсоголохский │           │            │      │          │
│   │            │- Якутия,      │           │            │      │          │
│   │            │Вурмансинский -│           │            │      │          │
│   │            │Чувашия,       │           │            │      │          │
│   │            │Новомосковский │           │            │      │          │
│   │            │Тульской облас-│           │            │      │          │
│   │            │ти,            │           │            │      │          │
│   │            │Тайгинский     │           │            │      │          │
│   │            │Кемеровской    │           │            │      │          │
│   │            │области,       │           │            │      │          │
│   │            │Мысковский     │           │            │      │          │
│   │            │Кемеровской    │           │            │      │          │
│   │            │области,       │           │            │      │          │
│   │            │Энемский       │           │            │      │          │
│   │            │Краснодарского │           │            │      │          │
│   │            │края,          │           │            │      │          │
│   │            │Братский       │           │            │      │          │
│   │            │Иркутской      │           │            │      │          │
│   │            │области,       │           │            │      │          │
│   │            │Калужский      │           │            │      │          │
│   │            │Калужской      │           │            │      │          │
│   │            │области,       │           │            │      │          │
│   │            │Петриковский - │           │            │      │          │
│   │            │Белоруссия,    │           │            │      │          │
│   │            │Целиноградский │           │            │      │          │
│   │            │- Казахстан,   │           │            │      │          │
│   │            │Строительные   │           │            │      │          │
│   │            │комбинаты:     │           │            │      │          │
│   │            │Алма - Атинский│           │            │      │          │
│   │            │ДСК,           │           │            │      │          │
│   │            │в г. Мирном -  │           │            │      │          │
│   │            │Якутия,        │           │            │      │          │
│   │            │Новочеркасский │           │            │      │          │
│   │            │Ростовской     │           │            │      │          │
│   │            │области,       │           │            │      │          │
│   │            │Афинский       │           │            │      │          │
│   │            │Краснодарского │           │            │      │          │
│   │            │края,          │           │            │      │          │
│   │            │Саратовский    │           │            │      │          │
│   │            │Саратовской    │           │            │      │          │
│   │            │области,       │           │            │      │          │
│   │            │Лидский -      │           │            │      │          │
│   │            │Белоруссия     │           │            │      │          │
│   │            │Заводы:        │           │фильтрующий │      │          │
│   │            │Волгоградский  │           │материал    │      │          │
│   │            │ЖБИ-1,         │           │            │      │          │
│   │            │Костромской    │           │            │      │          │
│   │            │стройматериа-  │           │            │      │          │
│   │            │лов, Канский   │           │            │      │          │
│   │            │ЖБИ Красноярс- │           │            │      │          │
│   │            │кого края,     │           │            │      │          │
│   │            │Ачинский       │           │            │      │          │
│   │            │глиноземный    │           │            │      │          │
│   │            │Красноярского  │           │            │      │          │
│   │            │края,          │           │            │      │          │
│   │            │ЖБИ-1 треста   │           │            │      │          │
│   │            │"Железобетон"  │           │            │      │          │
│   │            │Кемеровской    │           │            │      │          │
│   │            │области,       │           │            │      │          │
│   │            │ЖБИ треста     │           │            │      │          │
│   │            │"Карагандапром-│           │            │      │          │
│   │            │строй"         │           │            │      │          │
│   │            │г. Сарани      │           │            │      │          │
│   │            │Карагандинской │           │            │      │          │
│   │            │области,       │           │            │      │          │
│   │            │Благовещенский │           │            │      │          │
│   │            │кирпичный      │           │            │      │          │
│   │            │Амурской       │           │            │      │          │
│   │            │области.       │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│293│Песок       │Карьеры        │           │то же       │  16  │          │
│   │            │Карагандинской │           │            │      │          │
│   │            │области:       │           │            │      │          │
│   │            │"Спутник",     │           │            │      │          │
│   │            │"Яровое",      │           │            │      │          │
│   │            │"Калкаманский" │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│294│Золопесок   │из отвалов     │           │то же       │   2  │обработка │
│   │            │Новочеркасской │           │            │      │серной    │
│   │            │ГРЭС           │           │            │      │кислотой  │
│   │            │Ростовской     │           │            │      │или серно-│
│   │            │области        │           │            │      │кислым    │
│   │            │               │           │            │      │алюминием │
│   │            │               │           │            │      │          │
│295│Гравий      │из поймы реки  │           │то же       │  16  │          │
│   │            │Кара - Кенгир  │           │            │      │          │
│   │            │Джезказганской │           │            │      │          │
│   │            │области        │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│296│Топливные   │Бурштынская    │           │то же       │  13  │          │
│   │шлаки       │ГРЭС Львовской │           │            │      │          │
│   │            │области,       │           │            │      │          │
│   │            │Приднепровская │           │то же       │   3  │          │
│   │            │ГРЭС           │           │            │      │          │
│   │            │Днепропетровс- │           │            │      │          │
│   │            │кой области,   │           │            │      │          │
│   │            │Ворошиловград- │           │то же       │   3  │          │
│   │            │ская ГРЭС      │           │            │      │          │
│   │            │Ворошиловград- │           │            │      │          │
│   │            │ской области,  │           │            │      │          │
│   │            │Змиевская ГРЭС │           │то же       │   3  │          │
│   │            │Харьковской    │           │            │      │          │
│   │            │области        │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│297│Шлак        │Орского        │           │то же       │  15  │          │
│   │            │никелевого     │           │            │      │          │
│   │            │комбината      │           │            │      │          │
│   │            │Оренбургской   │           │            │      │          │
│   │            │области        │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│298│Гранулиро-  │Комбинат       │           │то же       │   2  │          │
│   │ванный шлак │"Печенганикель"│           │            │      │          │
│   │            │Мурманской     │           │            │      │          │
│   │            │области        │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│299│Керамическая│Северо - Онеж- │из кусково-│то же       │   2  │          │
│   │крошка      │ский бокситовый│го огне-   │            │      │          │
│   │            │рудник Борович-│упорного   │            │      │          │
│   │            │ского комбината│шамота     │            │      │          │
│   │            │Новгородской   │           │            │      │          │
│   │            │области        │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│300│Щебенка     │Карьеры:       │           │поддерживаю-│      │          │
│   │            │Микашевичский -│           │щий слой    │      │          │
│   │            │Белоруссия и в │           │фильтра     │      │          │
│   │            │Днепропетровс- │           │            │      │          │
│   │            │кой области    │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│301│Щебенка     │Горновский     │           │фильтрующий │  11  │          │
│   │альбитофира │курьер управле-│           │материал    │      │          │
│   │            │ния ПО "Запсиб-│           │            │      │          │
│   │            │неруд"         │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│302│Шунгизит    │Заводы:        │           │то же       │   2  │          │
│   │            │"Керамзит"     │           │            │      │          │
│   │            │треста Ярос-   │           │            │      │          │
│   │            │лавльсельстрой,│           │            │      │          │
│   │            │Ярославский    │           │            │      │          │
│   │            │шунгизитового  │           │            │      │          │
│   │            │гравия         │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│303│Опока       │Месторождения: │           │то же       │   2  │модифици- │
│   │            │Килачево Сверд-│           │            │      │рована    │
│   │            │ловской области│           │            │      │едким     │
│   │            │- 01А90        │           │            │      │натром    │
│   │            │Сенгилеевское  │           │            │      │          │
│   │            │Ульяновской    │           │            │      │          │
│   │            │области -      │           │            │      │          │
│   │            │08 и 08А90     │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│304│Габбро -    │Голодай - Горс-│           │то же       │   2  │          │
│   │диабаз      │кого месторож- │           │            │      │          │
│   │            │дения (Карелия)│           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│305│Габбро -    │Угледарского   │           │то же       │   2  │          │
│   │диорит      │месторождения  │           │            │      │          │
│   │            │Сахалинской    │           │            │      │          │
│   │            │области        │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│306│Дробленый   │Анадырского    │           │то же       │   2  │          │
│   │базальт     │месторождения  │           │            │      │          │
│   │            │Чукотского АО  │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│307│Базальты и  │Породы рудника │           │то же       │  15  │          │
│   │габбро -    │"Медвежий ру-  │           │            │      │          │
│   │долериты    │чей" Краснояр- │           │            │      │          │
│   │            │ского края     │           │            │      │          │
│   │            │(г. Норильск)  │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│307│Гуморин,    │               │           │для улучше- │   2  │          │
│а  │фосфорит и  │               │           │ния коагуля-│      │          │
│   │пиромозит   │               │           │ции и фильт-│      │          │
│   │            │               │           │рации воды  │      │          │
├───┴────────────┴───────────────┴───────────┴────────────┴──────┴──────────┤
│           VI. Малогабаритные устройства и установки                       │
│                     для применения в быту                                 │
├───┬────────────┬───────────────┬───────────┬────────────┬──────┬──────────┤
│308│Установка   │               │           │для хлориро-│   1  │          │
│   │"АКВАХЛОР"  │               │           │вания воды  │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│309│Фильтрующие │ЭФК            │на андези- │для доочист-│   1  │          │
│   │элементы из │ТУ 21-УССР-86  │товой      │ки воды     │      │          │
│   │пористой    │               │основе     │            │      │          │
│   │керамики    │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│310│Фильтр      │ПФ-200         │           │то же       │      │          │
│   │переносной  │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│311│Устройство  │ТУ 205-Азербай-│природный  │то же       │      │          │
│   │"РОДНИК"    │джан           │цеолит     │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│312│Водоочисти- │ТНП-144        │           │то же       │  21  │          │
│   │тель        │ТУ 2.024.      │           │            │      │          │
│   │            │5748673.016-90 │           │то же       │  21  │          │
│   │            │ТНП-157        │           │            │      │          │
│   │            │ТУ 2.024.      │           │            │      │          │
│   │            │5748673.029-91 │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│313│Фильтр      │               │           │то же       │  20  │          │
│   │"ЭФ-Крис-   │               │           │            │      │          │
│   │талл"       │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│314│Установка   │               │           │то же       │   2  │          │
│   │"АЗАЛИЯ"    │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│315│Металлокера-│ФМК-СВС/75Н15Ю │           │то же       │   5  │          │
│   │мический    │               │           │            │      │          │
│   │фильтроэле- │               │           │            │      │          │
│   │мент        │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│316│Фильтр      │производства   │           │то же       │   5  │          │
│   │"TIARA-5050"│США            │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│317│Фильтр кол- │ФК-СМ-2,7/5 СДТ│           │то же       │  26  │          │
│   │лективного  │79.003.00.00.  │           │            │      │          │
│   │пользования │00ТУ           │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│318│Фильтр      │ТУ 6-16-2815-85│           │то же       │  26  │          │
│   │"Родник-7"  │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│319│Фильтр      │ТУ 6-17-57957- │           │то же       │  26  │          │
│   │"Родник-8"  │39-116-91      │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│320│Фильтр      │ТУ 6-17-57957- │           │то же       │  26  │          │
│   │"Родник-3М" │39-101-89      │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│321│Фильтр      │ТУ 6-057957-   │           │то же       │  26  │          │
│   │"Родник-5М" │48-133-92      │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│322│Фильтр      │ТУ 6-17-057957 │           │то же       │  26  │          │
│   │"Сорбент"   │-48-139-92     │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│323│Фильтр      │ВТУ 100.001-91 │           │для доочист-│   7  │          │
│   │"Аквапор-А1"│               │           │ки воды     │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│324│Сорбент     │КФГ-М          │березовый  │то же       │   2  │          │
│   │карбоферро- │               │активиро-  │            │      │          │
│   │гель-М      │               │ванный     │            │      │          │
│   │            │               │уголь, имп-│            │      │          │
│   │            │               │регнирован-│            │      │          │
│   │            │               │ный оксида-│            │      │          │
│   │            │               │ми железа и│            │      │          │
│   │            │               │меди       │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│325│Сорбент ХСЛ │ТУ 6-16-29-184 │лигниновый │то же       │   2  │          │
│   │(хемсорбент │-89            │активиро-  │            │      │          │
│   │лигниновый) │               │ванный     │            │      │          │
│   │            │               │уголь, имп-│            │      │          │
│   │            │               │регнирован-│            │      │          │
│   │            │               │ный оксида-│            │      │          │
│   │            │               │ми железа и│            │      │          │
│   │            │               │меди       │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│326│Установка   │               │           │то же       │  22  │          │
│   │"Золушка"   │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│327│Установка   │               │           │то же       │  22  │          │
│   │"Ромашка"   │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│328│Сорбент ак- │САБ ТУ         │с содержа- │то же       │   2  │          │
│   │тивированный│6-17-273.ОП-91 │нием меди  │            │      │          │
│   │бактерицид- │               │1%         │            │      │          │
│   │ный, импрег-│               │           │            │      │          │
│   │нированный  │               │           │            │      │          │
│   │оксидом меди│               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│329│Нетканный   │ВИОН АС-3      │           │фильтрующий │   2  │          │
│   │бактерицид- │               │           │элемент     │      │          │
│   │ный материал│               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│330│Катионооб-  │ВИОН КН-1      │           │то же       │   2  │          │
│   │менное      │ТУ 17-14-66-78 │           │            │      │          │
│   │волокно     │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│331│Установка   │с использовани-│           │для доочист-│      │          │
│   │"БИОфильтр" │ем ВИОН АС-3 и │           │ки воды     │      │          │
│   │(БИП-2)     │ВИОН КН-1      │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│332│Иглопробив- │ВИОН КН-1      │           │фильтрующий │  12  │          │
│   │ное фильтро-│ТУ 6-12-31-772 │           │элемент     │      │          │
│   │вальное по- │-91            │           │            │      │          │
│   │лотно из ка-│               │           │            │      │          │
│   │тионообмен- │               │           │            │      │          │
│   │ного волокна│               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│333│Полиэтилен  │ГОСТ 16338     │           │то же       │   1  │          │
│   │            │20108-001      │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│334│Полиэтилен  │ГОСТ 16338     │           │фильтрующий │   1  │          │
│   │радиацион-  │271            │           │элемент     │      │          │
│   │но - модифи-│               │           │            │      │          │
│   │цированный  │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│335│Антрацитовый│ТУ 113-04-5-3- │           │то же       │   3  │          │
│   │активирован-│86             │           │            │      │          │
│   │ный уголь   │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│336│Углеродное  │"Бусофит"      │           │то же       │   2  │не облада-│
│   │волокно     │("Вискумак")   │           │            │      │ет бакте- │
│   │            │ТУ 88БССР-180- │           │            │      │рицидным  │
│   │            │90             │           │            │      │свойством │
│   │            │               │           │            │      │          │
│337│Комбиниро-  │ТУ ЕИ5.886.056 │           │для доочист-│   2  │          │
│   │ванный      │               │           │ки воды     │      │          │
│   │фильтр "ФБК"│               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│338│Фитинги мяг-│суспензионная  │на основе  │комплектую- │   2  │          │
│   │кой (ФМ) и  │марка С-70     │смолы ПВХ  │щие детали к│      │          │
│   │повышенной  │               │           │фильтру для │      │          │
│   │твердости   │               │           │доочистки   │      │          │
│   │(ФГ)        │               │           │воды        │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│339│Фильтр      │производства   │           │для доочист-│   3  │          │
│   │"БРИТА"     │Германии       │           │ки воды     │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│340│Бытовой     │ТУ 64-2        │           │то же       │   3  │          │
│   │водоочисти- │- "Устройство  │           │            │      │          │
│   │тель        │водоочистное"  │           │            │      │          │
│   │"БАЙКАЛ",   │               │           │            │      │          │
│   │в т.ч. мате-│               │           │            │      │          │
│   │риалы, ис-  │               │           │            │      │          │
│   │пользуемые  │               │           │            │      │          │
│   │при его     │               │           │            │      │          │
│   │изготовле-  │               │           │            │      │          │
│   │нии:        │               │           │            │      │          │
│   │1) полиэти- │ГОСТ 16337-77  │           │            │      │          │
│   │лен ВД      │марки:         │сорт высший│корпусные   │   3  │          │
│   │            │10803-020,     │или первый │детали      │      │          │
│   │            │11503-070,     │           │            │      │          │
│   │            │15803-020,     │           │            │      │          │
│   │            │16803-070      │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│   │2) полиэти- │ГОСТ 16338-85  │           │            │      │          │
│   │лен НД      │марки:         │           │            │      │          │
│   │            │20908-40,      │сорт высший│то же       │   3  │          │
│   │            │277-73,        │или первый │            │      │          │
│   │            │20908-40,      │белый рец. │            │      │          │
│   │            │277-73         │001        │            │      │          │
│   │            │               │сорт высший│            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│   │3) полипро- │ГОСТ 26996-86  │сорт высший│корпусные   │   3  │          │
│   │пилен       │марки:         │сорт высший│детали      │      │          │
│   │            │21060-16       │ярко голу- │            │      │          │
│   │            │21060-30       │бой, рец.  │            │      │          │
│   │            │21060-30       │512, сорт  │            │      │          │
│   │            │               │высший     │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│   │4) полисти- │УПМ-0503, белый│сорт высший│то же       │   3  │          │
│   │рол         │ОСТ 6-05-406-80│           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│   │5) полиамфо-│ПА-1           │           │сорбирующий │   3  │          │
│   │лит         │ТУ 6-09-5322-89│           │компонент   │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│   │6) смола    │СИА-1          │           │дезинфици-  │   3  │          │
│   │йодосодержа-│ТУ 64-2-381-87 │           │рующий ком- │      │          │
│   │щая анионо- │               │           │понент      │      │          │
│   │обменная    │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│   │7) ионит    │КУ-23СМ        │           │то же       │   3  │          │
│   │бактерицид- │ТУ 6-06-10-88  │           │            │      │          │
│   │ного дейс-  │               │           │            │      │          │
│   │твия        │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│   │8) анионит  │АВ 17-8        │           │сорбирующий │   3  │          │
│   │            │ГОСТ 20301-74  │           │компонент   │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│   │9) ткань    │ТУ 17          │           │микрофильтр │   3  │          │
│   │галантерей- │ГССР-386-74    │           │            │      │          │
│   │ная капро-  │               │           │            │      │          │
│   │новая       │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│   │10) волок-  │ФВНР           │           │фильтрующий │   3  │          │
│   │нистый не-  │ТУ 6-06-655-78 │           │материал    │      │          │
│   │тканный     │               │           │            │      │          │
│   │фильтрующий │               │           │            │      │          │
│   │материал    │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│   │11) картон  │КФПМ           │           │то же       │   3  │          │
│   │            │ТУ 13-7308001- │           │            │      │          │
│   │            │673-84         │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│   │12) сэвилен │ТУ 6-05-1636-78│           │уплотни-    │   3  │          │
│   │            │               │           │тельные     │      │          │
│   │            │               │           │элементы    │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│   │13) редонт -│ТУ 64-2-192-76 │           │то же       │   3  │          │
│   │03 - пласт- │               │           │            │      │          │
│   │масса для   │               │           │            │      │          │
│   │изготовления│               │           │            │      │          │
│   │ортодонти-  │               │           │            │      │          │
│   │ческих ап-  │               │           │            │      │          │
│   │паратов     │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│   │14) пласт-  │Протакрил-М    │           │уплотни-    │   3  │          │
│   │масса само- │ТУ 64-2-267-78 │           │тельные     │      │          │
│   │твердеющая  │               │           │элементы    │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│   │15) фторакс │ТУ 64-2-120-82 │           │то же       │   3  │          │
│   │- пластмасса│               │           │            │      │          │
│   │для базисных│               │           │            │      │          │
│   │протезов    │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│   │16) резина  │ТУ 38.106576-  │           │то же       │   3  │          │
│   │силиконовая │89             │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│   │17) капроно-│Артикул 61-КС  │           │микрофильтр │   3  │          │
│   │вая ткань   │ОСТ 17-46-82   │           │            │      │          │
│   │для сит     │               │           │            │      │          │
├───┴────────────┴───────────────┴───────────┴────────────┴──────┴──────────┤
│                    VII. Металлы и сплавы <**>                             │
├───┬────────────┬───────────────┬───────────┬────────────┬──────┬──────────┤
│341│Чугун       │               │железо -   │для изготов-│      │          │
│   │высокопроч- │               │100 м.ч.,  │ления труб  │      │          │
│   │ный         │               │кремний -  │            │      │          │
│   │            │               │2,3 -      │            │      │          │
│   │            │               │2,5 м.ч.,  │            │      │          │
│   │            │               │марганец - │            │      │          │
│   │            │               │0,6 -      │            │      │          │
│   │            │               │0,7 м.ч.,  │            │      │          │
│   │            │               │кальций -  │            │      │          │
│   │            │               │0,00 -     │            │      │          │
│   │            │               │0,003 м.ч.,│            │      │          │
│   │            │               │фосфор -   │            │      │          │
│   │            │               │0,15 -     │            │      │          │
│   │            │               │0,5 м.ч.,  │            │      │          │
│   │            │               │магний -   │            │      │          │
│   │            │               │0,03 -     │            │      │          │
│   │            │               │0,04 м.ч., │            │      │          │
│   │            │               │сера -     │            │      │          │
│   │            │               │0,02 -     │            │      │          │
│   │            │               │0,3 м.ч.,  │            │      │          │
│   │            │               │цирконий - │            │      │          │
│   │            │               │0,015 -    │            │      │          │
│   │            │               │0,017 м.ч. │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│342│Сталь       │ГОСТ 20295-85  │           │то же       │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│343│Сталь       │08Х18Н10Т      │           │покрытие    │      │          │
│   │            │(ОХ18Н10Т)     │           │стенок      │      │          │
│   │            │ГОСТ 5632-72   │           │бассейна    │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│344│Сплавы      │АД, АД1, АМС,  │           │сварные     │      │          │
│   │            │АО, А-5, АД1М  │           │цистерны    │      │          │
│   │            │               │           │для транс-  │      │          │
│   │            │               │           │портировки  │      │          │
│   │            │               │           │воды        │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│345│Сплав       │ЭП815 (ВУКС-3) │           │для изго-   │   1  │          │
│   │            │ТУ 14-1-1218-75│           │товления    │      │          │
│   │            │               │           │емкостей    │      │          │
│   │            │               │           │(горяч.)    │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│346│Сплав       │АД1 плакирован-│           │для изго-   │   1  │          │
│   │            │ный            │           │товления    │      │          │
│   │            │АЦ плакирован- │           │емкостей    │      │          │
│   │            │ный            │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│347│Сплав       │марка 1561     │           │то же       │      │при усло- │
│   │            │               │           │            │      │вии пок-  │
│   │            │               │           │            │      │раски раз-│
│   │            │               │           │            │      │решенным  │
│   │            │               │           │            │      │покрытием │
│348│Медные      │производства   │           │            │      │          │
│   │трубы       │фирмы          │           │            │      │          │
│   │            │"ОУТОКУМКУ"    │           │            │      │          │
│   │            │(Финляндия)    │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│349│Стальные    │ТУ 418-0008-73 │           │для горячего│   4  │          │
│   │эмалирован- │               │           │водоснабже- │      │          │
│   │ные трубы и │               │           │ния         │      │          │
│   │соединитель-│               │           │            │      │          │
│   │ные элементы│               │           │            │      │          │
│   │к ним       │               │           │            │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│350│Цинк        │ГОСТ 9037-77   │           │горячее     │      │          │
│   │            │               │           │цинкование в│      │          │
│   │            │               │           │качестве    │      │          │
│   │            │               │           │антикорро-  │      │          │
│   │            │               │           │зийного пок-│      │          │
│   │            │               │           │рытия       │      │          │
│   │            │               │           │            │      │          │
│351│Алюминиевый │АК5М2          │с содержа- │для изготов-│      │          │
│   │сплав       │               │нием титана│ления вен-  │      │          │
│   │            │               │до 0,6%    │тилей       │      │          │
│   │            │               │           │(горяч.)    │      │          │
└───┴────────────┴───────────────┴───────────┴────────────┴──────┴──────────┘

--------------------------------
<*> Материалы с пометкой "(горяч.)" разрешены для использования не только для хозяйственно - питьевого (холодного), но и горячего водоснабжения.
<**> Сталь, чугун, бронзу, латунь, алюминиевые сплавы различных марок разрешается использовать для изготовления деталей электродвигателей, насосов, водосчетчиков и т.п. изделий, работающих в потоке и имеющих незначительную фактическую удельную поверхность, без проведения гигиенических исследований.